Data/hora: 03/06/2024 15:53:59

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Data corrente: | 03/07/1996
Data da última atualização: | 20/06/2018
Autoria: | GOMES, P. C. F.; MILLAR, A. A.
Afiliação: | PAULO CESAR FARIAS GOMES, CPATSA; AGUSTIN ANTONIO MILLAR, Consultor CPATSA.
Título: | Problematica da caracterizacao de solos aluviais para fins de drenagem subterranea.
Ano de publicação: | 1978
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciência do Solo, Campinas, v. 2, n. 2, p. 84-89, 1978.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se estudar os problemas de interpretacao e representatividade de resultados de campo e de condutividade hidraulica de solos aluviais, definir o melhor metodo para sua caracterizacao e verificar o procedimento mais adequado para a analise desses resultados, com fins de drenagem subterranea. O trabalho foi conduzido no Projeto de Irrigacao de Sao Goncalo, PB, onde se estabeleceu um Campo Piloto de testes de drenagem subterranea de 1,3 ha. Estudou-se tambem a variabilidade espacial, horizontal e vertical das propriedades fisico-hidricas: textura, densidade global e infiltracao basica. Para o estudo da condutividade hidraulica (K) usaram-se tres metodos de campo (poco, piezometro e infiltracao basica) e um metodo indireto baseado na granulometria. Observou-se grande variacao horizontal das propriedades fisicas, principalmente devido a mistura de camadas de solo com texturas areia barrenta e barro arenoso, com outras mais adensadas pela alta concentracao de sodio. Constatou-se que os dados de densidade global e infiltracao basica tendem a ter uma distribuicao normal. A variacao da densidade aparente foi de 1,45 a 1,77 g/cm3 e a de infiltracao basica de 0,06 a 1,28 m/dia. Quanto a condutividade hidraulica, encontrou-se baixa correlacao entre valores obtidos pelos diferentes metodos, num mesmo lugar. Atraves do calculo da probabilidade de ocorrencia, definiu-se que os valores de K seguem a tendencia de uma distribuicao logaritmica. Com essa metodologia, valores representativos (...).
Palavras-Chave: | Solos aluviais.
Thesagro: | Condutividade Hidráulica; Drenagem Subterrânea; Salinidade; Solo.
Thesaurus Nal: | hydraulic conductivity; salinity; subsurface drainage.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/178464/1/Revista-brasileira-de-ciencia-do-solov.2n.2p.84-89.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (7226-1) - UPC - AP - PP -  -  -  - DIS