Data/hora: 06/06/2024 03:46:16

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 06/09/2018
Data da última atualização: | 06/09/2018
Autoria: | CHICATTO, J. A.; NUNES, H. C. A.; GONÇALVES, M. J.; HELM, C. V.; ALTMAJER VAZ, D.; TAVARES, L. B. B.
Afiliação: | Juliane Andressa Chicatto, Programa de Pós-Graduação, FURB; Hayssa Carolini Alamar Nunes, Programa de Pós-Graduação, FURB; Marcel Jefferson Gonçalves, FURB; CRISTIANE VIEIRA HELM, CNPF; Deisi Altmajer Vaz, Universidad de Granada; Lorena Benathar Ballod Tavares, FURB.
Título: | Strategies for decolorization of textile industry effluents by white rot fungi with peach palm residue.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Acta Scientiarum. Technology, v. 40, e35610, 2018. 9 p.
DOI: | 10.4025/actascitechnol.v40i1.35610
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | O objetivo desta abordagem interdisciplinar é fornecer soluções inovadoras para problemas ambientais, em particular, na melhoria do tratamento de efluentes industriais têxteis e encontrar um uso para a biomassa residual gerada a partir da extração de palmeiras (Bactris gasipaes). Três tipos de fungos de podridão-branca foram cultivados aplicando diferentes estratégias para a descoloração dos efluentes têxteis: i) fermentação em estado sólido (SSF), ii) fermentação submersa (SF), e iii) adsorção. Em todos os casos, foi utilizado o resíduo de pupunha. Na estratégia SSF, o processo de descoloração e a produção de lacase aumentaram conforme a concentração de efluente final aumentava. Embora a maior percentagem de descoloração (80%) tenha sido obtida após 10 dias de fermentação com G. lucidum EF 31 aplicado no tratamento com efluente final, não foram encontradas diferenças significativas em relação aos outros dois fungos. A eficiência de descoloração obtida no SF foi menor em comparação com SSF, no entanto, a presença de efluente final no processo SF aumentou a produção da lacase. Foi observado que a adição do resíduo de pupunha neste sistema serviu como habitat natural para o fungo, além do mais, serviu como material de suporte e fonte adequada para a produção de lacase, como consequência descoloração do efluente.
Palavras-Chave: | Lacases; Laccases; Peach palm; Trametes versicolor.
Thesagro: | Bactris Gasipaes; Biomassa; Fungo; Indústria Têxtil; Palmito; Podridão Branca; Pupunha; Resíduo Industrial; Tratamento.
Thesaurus Nal: | Ganoderma lucidum; Industrial effluents; Textile industry.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/182525/1/2018-CrisH-AST-Strategies.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56431-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS