Data/hora: 28/05/2024 04:35:18

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 10/04/2007
Data da última atualização: | 30/03/2015
Autoria: | MAGALHÃES, W. L. E.; TAVERNA, L.; GUIOTOKU, M.; SCHEFFER, S. V.
Título: | Aplicação de métodos quimiométricos em análises não-destrutivas de Eucalyptus grandis.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO SOBRE A APLICAÇÃO DE ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS EM MADEIRA E MATERIAIS À BASE DE MADEIRA, 1., 2006, Itatiba. [Anais]. [São Paulo]: ABENDE, 2006.
Páginas: | 4 p.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho teve como objetivo a construção de uma curva de calibração utilizando a espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) para predição de propriedades físicas como densidade básica, retratibilidade radial, longitudinal e tangencial e anisotropia de contração de amostras de Eucalyptus grandis. A partir de análise matemática multivariada dos resultados observou-se que existe correlação estatística, de acordo com o modelo proposto, com as propriedades retratibilidade radial e longitudinal.
Palavras-Chave: | Infravermelho próximo; Método não destrutivo; NIR; Propriedade física.
Thesagro: | Eucalyptus Grandis.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/119242/1/digitalizar0008.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (40983-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS