Data/hora: 08/06/2024 03:45:35

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	05/02/2014	
Data da última atualização: 	05/02/2014	
Autoria: 	SOUZA, E. B. de; CORTEZ, J. W.; HONORATO, A. da C.; PATROCINIO FILHO, A. P.; PIMENTA, W. A.	
Afiliação: 	ELDER BARBOZA DE SOUZA; JORGE WILSON CORTEZ; ALAN DA CUNHA HONORATO; ANTÔNIO PEREIRA PATROCINIO FILHO; WISY ALVES PIMENTA.	
Título: 	Variabilidade espacial da resistência mecânica do solo à penetração com penetrômetro de impacto.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA SEMIÁRIDO, 8., 2013, Petrolina. Anais... Petrolina: Embrapa Semiárido, 2013.	
Páginas: 	p. 127-134.	
Série: 	(Embrapa Semiárido. Documentos, 253).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O trabalho teve como objetivo avaliar a variabilidade espacial da resistência mecânica do solo à penetração (RP) utilizando-se o penetrômetro de impacto. O experimento foi desenvolvido no Campus de Ciências Agrárias, da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Petrolina, PE. Para tanto, utilizou-se o penetrômetro de impacto modelo IAA/Planalsucar-Stolf. Os pontos de coleta foram espacializados em malha regular de 25x25 m, sendo avaliada a RP nas camadas 0-0,10 m; 0,10-0,20 m; 0,20-0,30 m; 0,30-0,40 m e 0,40-0,50 m no perfil do solo. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva e à análise de semivariância para confecção de mapas bidimensionais para cada camada. Houve aumento da RP média da camada 0,0-0,10 m até a camada de 0,20-0,30 m, decrescendo nas camadas subsequentes. O grau de dependência espacial para RP foi classificado como forte e moderado. O alcance apresentou elevada amplitude nas camadas avaliadas com mínimo de 15,3 m na camada 0,10-0,20 m e máximo de 82,1 m na camada de 0,40-0,50 m.	
Palavras-Chave: 	Geoestatística; Natural resource.	
Thesagro: 	Compactação do Solo; Mecanização Agrícola; Recurso natural; Solo.	
Thesaurus Nal: 	Soil.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/96421/1/SDC253.pdf-16.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (51684-1) - UPE - AA - DD -  -  -  - DIS