Data/hora: 08/06/2024 02:22:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Tipo da produção científica: 	Artigo em Periódico Indexado	
Circulação/Nível: 	Nacional - B	
Data corrente: 	29/06/2007	
Data da última atualização: 	24/07/2017	
Autoria: 	QUEIROZ, S. C. do N. de; LAZOU, K.; SANDRA, P; JARDIM, I. C. S. F.	
Afiliação: 	SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; KAREL LAZOU, Universidade de Ghent, Bélgica; PAT SANDRA, Universidade de Ghent, Bélgica; ISABEL C. S. F. JARDIM, UNICAMP/SP.	
Título: 	Determination of pesticides in water by liquid chromatography-(Electrospray Ionization)-mass spectrometry (LC-ESI-MS).	
Ano de publicação: 	2004	
Fonte/Imprenta: 	Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, Curitiba, v. 14, p. 53-60, jan./dez. 2004.	
Idioma: 	Inglês	
Conteúdo: 	A method for determination of a selected group of pesticides in water (tap and ground water) was developed using liquid chromatography-(electrospray ionization)-mass spectrometry (LC-ESI-MS). The pesticides dimethoate, carbaryl, simazine, atrazine, ametryne, tebuthiuron, diuron and linuron were isolated using liquid-liquid extraction with dichloromethane and analyzed on a reversed phase column, C-18, with gradient elution at flow rate of 1 mL. min-1. Recoveries ranged from 89% to 112% (R.S.D. <_10%) for tap water and from 76% to 98% (R.S.D <_ 6%) for ground water. The enrichment procedure, followed by use of the selected ion monitoring (SIM) mode gave quantification limits low enough to reach the international legislation level of 0.1 µg.L-1, with a 500-fold preconcentration. The method developed is practical, efficient and reliable for the determination of the selected group of pesticides in the water samples. Um método para a determinação de um grupo selecionado de resíduos de pesticidas em água (de torneira e subterrânea) foi desenvolvido usando cromatografia líquida-ionização electrospray-espectrometria de massas (LC-ESI-MS). Os pesticidas dimetoato, carbaril, simazina, atrazina, ametrina, tebutiuron, diuron e linuron foram isolados usando extração líquido-líquido com diclorometano e analisados em uma coluna de fase reversa, C-18, com eluição gradiente a uma vazão de 1 mL/min. Foram obtidas recuperações de 89 a 112% (RSD <_10%) para água de torneira e 76 a 98% (RSD <_ 6%) para água subterrânea. O procedimento de enriquecimento, seguido pelo uso do monitoramento seletivo de íons (SIM) forneceu limites de quantificação baixos o suficiente para atingir a legislação internacional (Comunidade Européia) que é de 0,1 µg/L. O método desenvolvido é prático, eficiente e confiável para a determinação do grupo selecionado dos pesticidas em amostras de água.	
Thesagro: 	Agrotóxico; Águas Subterrâneas; Análise Química; Cromatografia; Poluição da Água; Resíduo Quimico.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/162003/1/2004SP-25-queiroz-Determination-6932.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (6932-1) - UPC - AP - DD - Aq4 G1 -  - 2007.00148 - DIS