Data/hora: 08/06/2024 12:30:34

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal.
Data corrente: | 11/12/2013
Data da última atualização: | 12/12/2013
Autoria: | SILVA, D.; OLIVEIRA, G.; SILVA, ROOSEVELT.; FERNANDES, C.; JESUS, L. de; BERGIER, I.
Afiliação: | DANIELLE SILVA, PiBic; GABRIEL OLIVEIRA, PiBic; ROOSEVELT SILVA, IFE; CLÁUDIA FERNANDES, IFE; LEANDRO DE JESUS, IFE; IVAN BERGIER TAVARES DE LIMA, CPAP.
Título: | Controle automático da umidade do solo com energia solar para pequenos produtores.
Ano de publicação: | 2013
Fonte/Imprenta: | In: SIMPÓSIO SOBRE RECURSOS NATURAIS E SOCIOECONÔMICOS DO PANTANAL, 6.; EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO PANTANAL, 1., 2013, Corumbá, MS. Desafios e soluções para o Pantanal: resumos. Corumbá: Embrapa Pantanal, 2013.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Esse trabalho tem por objetivo apresentar um protótipo autônomo de irrigação energizado por uma célula fotovoltaica de 5 W, baseado na plataforma Arduino (código e hardware aberto). O sistema consiste de um sensor de umidade do solo que ao atingir um dado sinal elétrico aciona um dispositivo solenoide de liberação do fluxo de água em uma rede de irrigação. O sistema tem custo aproximado de R$240, é de fácil manipulação e manutenção, e funciona de maneira autônoma durante o dia quando há energia solar disponível. O emprego do sistema pode aumentar a produtividade de pequenos produtores pela redução do estresse em períodos de seca.
Palavras-Chave: | Arduino; Estresse hídrico; Irrigação de solo; Soil irrigation.
Thesagro: | Automação.
Thesaurus Nal: | automation; water stress.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/93857/1/RE06.pdf
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)
Exemplares: | CPAP - (58937-1) - UPC - AA - PP - SP17848 -  - 17848 - DIS