Data/hora: 05/06/2024 16:23:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	13/02/2001	
Data da última atualização: 	22/04/2008	
Autoria: 	VAZ, D. de O.; JORGE, L. A. C.; MATTOSO, L. H. C.	
Afiliação: 	Embrapa Instrumentacao Agropecuaria.	
Título: 	Estudo da estabilidade da dopagem da polianilina usando-se software para análise de imagem.	
Ano de publicação: 	2000	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPÓSIO INTERUNIDADES EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS (SICEM 2000), 3., 2000, São Carlos. Programa e resumos... São Carlos: USP-EESC-CETEPE, 2000.	
Páginas: 	p. 23-24.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A polianilina (PANI) e o polimero condutor que teve mais aplicacoes industriais nestes ultimos 10 anos, devido as suas interessantes propriedades, tais como: rapida conversao da forma isolante a condutora e vice-versa de forma reversivel, usando diversos tipos de dopantes; sua sintese e simples, economica e rapida; possui boa estabilidade termica, etc. A PANI depositada sobre substratos polimericos convencionais, tais como filmes de plasticos ou elatomeros pode ser usada em diversas plicacoes, tais como: microcircuitos impressos, diodos emissores de luz flexiveis e transparentes, sensores, etc. No entanto, existem muitos poucos trabalhos que tratam do estudo da estabilidade destes materiais, o que e fundamental para serem usados futuramente em aplicacoes tecnologicas. O objetivo do presente trabalho foi o de verificar a estabilidade da dopagem da PANI dopada em 3 tipos de dopantes, usando softwares apropriados para analisar o comportamento da area de dopagem ao longo do tempo. 	
Palavras-Chave: 	Dopagem; Estabilidade; Imagem; Instrumentacao; PANI; Polianilina; Polimeros; Software; Stability.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5840-1) - UPC - SP - -- - PROCI-00.00176 -  - 2000.00176 - DIS