Data/hora: 15/06/2024 01:21:23

Biblioteca(s): | Embrapa Agrossilvipastoril.
Data corrente: | 17/03/2016
Data da última atualização: | 11/04/2016
Autoria: | OLIVEIRA, R. F. de; ZOLIN, C. A.; TORRES, R. C.; LOPES, T. R.
Afiliação: | RIENE F. DE OLIVEIRA, UFMT; CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT; RENATO CRISTIANO TORRES, CPAMT; TARCIO R. LOPES, UFMT.
Título: | Definição das unidades de respostas hidrológicas da bacia do alto rio tele pires em Mato Grosso.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL, 4., 2015, Sinop. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2015.
Páginas: | p. 89-92
Idioma: | Português
Conteúdo: | Segundo Barella (2001), as bacias hidrográficas são constituídas por unidades hidrológicas coletoras de água da chuva que escoa pela superfície do solo formando riachos e rios ou infiltram no solo para a formação de nascentes. O estudo de bacias hidrográficas tem sido auxiliado pelas ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), facilitando grandemente o processamento de dados de grandes bacias. As Unidades de Resposta Hidrológicas (URHs) podem ser definidas como "a variabilidade espacial das características físicas da bacia através da discriminação de áreas com comportamento hidrológico similar" (PAIVA, 2009). O comportamento dessas URHs pode ser explicado pelas características físicas ligadas ao solo, tais como tipo, profundidade, porosidade, capacidade de armazenamento, entre outros, e também pelas características da vegetação local. Com isso, as URHs são definidas de acordo com a sobreposição dos mapas de solo e de vegetação através de álgebra de mapas em ambiente SIG. Desta forma, objetivou-se neste trabalho a identificação das URH da bacia do Alto Teles Pires no estado de Mato Grosso.
Palavras-Chave: | Bacia do Alto rio Teles Pires.
Thesagro: | Hidrologia.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)