Data/hora: 05/06/2024 05:20:41

Biblioteca(s): | Embrapa Amazônia Oriental.
Data corrente: | 18/03/2011
Data da última atualização: | 08/04/2015
Autoria: | SILVA, A. R.; DIAS JUNIOR, M. de S.; LEITE, F. P.
Afiliação: | ARYSTIDES RESENDE SILVA, CPATU; MOACIR DE SOUZA DIAS JUNIOR, UFLA; FERNANDO PALHA LEITE, CELULOSE NIPO BRASILEIRA.
Título: | Propriedades físicas e mecânicas de latossolos em diferentes manejos florestais.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Ciência e agrotecnologia, Lavras, v. 34, n. 6, p. 1483-1491, nov./dez. 2010.
DOI: | 10.1590/S1413-70542010000600019
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com a intensa mecanização das operações florestais, a compactação do solo, causada pelo tráfego, pode ser limitante para a obtenção de maiores produtividades. Objetivou-se, neste estudo, avaliar as alterações em algumas propriedades físicas e mecânicas dos seguintes Latossolos: a) Latossolo Vermelho-Amarelo devido a distintas intensidades de tráfego e carga de um Forwarder na Região de Santa Maria de Itabira, MG; b) Latossolo Amarelo e um Latossolo Vermelho devido à distintas intensidades de tráfego de um Forwarder sobre diferentes condições de disposição de resíduos nas Regiões de Belo Oriente e São João Evangelista, MG. Na Região de Santa Maria de Itabira, foram coletadas, nas profundidades de 0-3 e 10-13 cm, 10 amostras indeformadas onde não houve tráfego e na linha de tráfego o Forwarder percorreu 2, 4 e 8 vezes e no local esse passou 4 vezes com 1/3, 2/3 e 3/3 de sua carga. Nas Regiões de Belo Oriente e São João Evangelista, foram coletadas 20 amostras indeformadas na linha de tráfego e o Forwarder trafegou 2 e 8 vezes, em quatro condições de disposição de resíduos. As amostras indeformadas foram utilizadas nos ensaios de compressão uniaxial. Determinaram-se também as características físicas e químicas dos solos. Todas as intensidades tráfego e carga do Forwarder na Região de Santa Maria de Itabira causaram compactação no solo, principalmente na profundidade de 10-13 cm. Nas Regiões de Belo Oriente e São João Evangelista, o número de passadas do Forwarder igual a 8 foi a que causou maior compactação do solo, sendo essa minimizada nas condições de resíduos galhada mais casca e galhada.
Palavras-Chave: | Densidade do solo; Mecanização florestal.
Thesagro: | Compactação do Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/29993/1/PropriedadesFisicasMecanicas.pdf
Registro original: | Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)
Exemplares: | CPATU - (43971-1) - UPC - AP - PP - 630.5 - C81 -  - DIS