Data/hora: 09/06/2024 08:21:42

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	30/04/2024	
Data da última atualização: 	30/04/2024	
Autoria: 	FRANÇA, L. C. de J.; GONÇALVES, A. F. A.; SILVA, T. E. de M.; LOPES SOBRINHO, O. P.; LISBOA, G. dos S.; ACERBI JUNIOR, F. W.; MUCIDA, D. P.	
Afiliação: 	LUCIANO CAVALCANTE DE JESUS FRANÇA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA; ANNY FRANCIELLY ATAIDE GONÇALVES, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; TAYLLOR EDUARDO DE MACÊDO SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA; OSWALDO PALMA LOPES SOBRINHO, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA GOIANO; GERSON DOS SANTOS LISBOA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS; FAUSTO WEIMAR ACERBI JÚNIOR, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS; DANIELLE PIUZANA MUCIDA, UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.	
Título: 	Delimitação de áreas de uso restrito segundo o novo Código Florestal brasileiro.	
Ano de publicação: 	2024	
Fonte/Imprenta: 	Cadernos de Ciência & Tecnologia, v. 41, e27392, 2024.	
DOI: 	http://dx.doi.org/10.35977/0104-1096.cct2024.v41.27392	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Delimitation of areas with restricted use according to the new Brazil's Forest Code.	
Conteúdo: 	RESUMO - O novo Código Florestal brasileiro (Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012) estabeleceu o conceito de Áreas de Uso Restrito (AUR), descritas como declives entre 25° e 45°, em que atividades agroambientais podem ser desenvolvidas. Dessa maneira, objetivou-se desenvolver uma metodologia para a delimitação de AUR em função da declividade, com um estudo de caso para o município de Capelinha, mesorregião do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. O mapeamento foi realizado com o suporte de ferramentas do geoprocessamento, por meio de modelos digitais de elevação (MDE). Após a geração do MDE hidrologicamente consistente (MDEHC), o método aplicado para a geração de AUR consistiu nas seguintes etapas: geração da declividade do terreno em formato raster; segregação de áreas com declividade entre 25° e 45°; reclassificação para novo raster; conversão para shapefile; eliminação de características com declividade <25° e >45°; e geração do mapa final e cálculo das AUR. Em virtude da facilidade de replicação, a metodologia pode ser fundamental no desenvolvimento de estratégias de ordenamento territorial e ambiental, uma vez que essas áreas exigem maior atenção quanto ao planejamento ambiental, devido a processos erosivos associados ao fator declividade. Assim, essa metodologia pode servir como mecanismo para gestão de áreas e fiscalização ambiental no âmbito municipal. ABSTRACT - The new Brazil’s Forest Code (Law n.o 12.651 of 25 May 2012) established the concept of areas with restricted use (AUR – acronym of the name of that concept in Portuguese), described as slopes between 25° and 45°, where agro-environmental activities can be developed. Thus, the objective of this study was to develop a methodology for delimiting AUR based on slope, with a case study for the municipality of Capelinha, in mesoregion of Vale do Jequitinhonha, state of Minas Gerais, Brazil. The mapping was carried out with the support of geoprocessing tools, using digital elevation models (DEM). After the hydrologically consistent DEM (HCDEM) was generated, the method applied for generating AUR was based on the following steps: generation of the terrain slope in raster format; segregation of areas with slopes between 25° and 45°; reclassification into a new raster; conversion to shapefile; elimination of features with slopes <25° and >45°; and generation of the final map and calculation of the AUR. Due to its ease of replication, the methodology can be fundamental in the development of territorial and environmental planning strategies, since these areas require greater attention in terms of environmental planning due to erosive processes associated with the slope factor. Thus, this methodology can work as a mechanism for managing areas and conducting environmental inspections at the municipal level.	
Palavras-Chave: 	Geoprocessamento; Ordenamento territorial; Planejamento ambiental.	
Thesagro: 	Erosão do Solo; Legislação.	
Thesaurus Nal: 	Digital elevation models; Geographic information systems; Land use planning.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1163990/1/Delimitacao-areas-uso-restrito-2024.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (67549-1) - UPE - AP - DD -  -  -  - DIS