Data/hora: 07/06/2024 13:40:21

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 12/11/2009
Data da última atualização: | 24/02/2015
Autoria: | MAGALHAES, W. L. E.; KELLEY, S. S.; LUCIA, L. A.
Afiliação: | WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; STEPHEN S. KELLEY, Universidade do Estado da Carolina do Norte; LUCIAN A. LUCIA, Universidade do Estado da Carolina do Norte.
Título: | Uso do infravermelho próximo e do DSC para desenvolver modelos do grau de cura em papel kraft tratado com resina fenólica.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | O Papel, São Paulo, v. 70, n. 10, p. 462-71, out. 2009.
Idioma: | Português
Notas: | Artigo Técnico.
Conteúdo: | O papel kraft saturado é muito usado na fabricação de laminados por meio de impregnação com resina fenólica e posterior cura térmica in situ dessa resina. A resistência mecânica do laminado e o seu desempenho em serviço dependem do grau de cura da resina. Os métodos atualmente usados para controlar a qualidade desses produtos são demorados, caros, destrutivos e, em muitos casos, fornecem dados apenas qualitativos. Usando temperaturas e tempos de tratamentos diferentes, o grau de cura da resina pode ser ajustado para qualquer valor entre 0 e 1. A técnica da calorimetria diferencial de varredura (DSC) foi usada para avaliar o grau de cura de forma quantitativa e os resultados foram empregados para construir um modelo multivariado de previsão por meio de espectroscopia no infravermelho próximo (NIRS). A técnica do NIRS pode ser usada com sucesso para prever o grau de cura da resina fenólica em papel kraft de forma não destrutiva, rápida e barata.
Palavras-Chave: | NIR; Papel impregnado; PLS; Quimiometria; Resol.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (46126-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS