Data/hora: 04/06/2024 03:25:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Uva e Vinho.	
Data corrente: 	14/04/2009	
Data da última atualização: 	01/09/2022	
Autoria: 	CONCEIÇÃO, M. A. F.; MANDELLI, F.	
Afiliação: 	MARCO ANTONIO FONSECA CONCEICAO, CNPUV; Francisco Mandelli, CNPUV.	
Título: 	Irrigação e fertirrigação.	
Ano de publicação: 	2008	
Fonte/Imprenta: 	In: NACHTIGAL, J. C.; MAZZAROLO, A. (Ed.). Uva: o produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica; Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2008.	
Páginas: 	p. 85-94.	
Série: 	(Coleção 500 perguntas, 500 respostas).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os principais sistemas utilizados para a irrigação de videiras são a aspersão, a microaspersão e o gotejamento. A aspersão não apresenta problemas de entupimento, e a sua manutenção costuma ser menor do que a dos outros sistemas. No caso de irrigação acima da parreira, porém, há ocorrência de molhamento das folhas, o que pode favorecer a incidência de doenças, além do fato de o vento interferir na distribuição de água. Quando a irrigação é feita abaixo da parreira, é comum ocorrer danos nas plantas, provocados pelos jatos dos aspersores sobre os troncos, principalmente em plantios mais adensados. Outro fato da aspersão é que, comparada ao gotejamento, ela apresenta um maior desenvolvimento de ervas invasoras nas entrelinhas durante o período seco do ano.	
Palavras-Chave: 	Gotejamento.	
Thesagro: 	Água; Fertirrigação; Irrigação; Uva; Viticultura.	
Categoria do assunto: 	F Plantas e Produtos de Origem Vegetal	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/543655/1/ID10890.pdf	
Registro original: 	Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)	
Exemplares: 	CNPUV - (10890-1) - UPC - PL - DD - 634.8 - N119u -  - DIS