Data/hora: 13/06/2024 07:54:08

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 04/03/1999
Data da última atualização: | 02/08/2019
Autoria: | MANTOVANI, A. C. di M.; AMARAL, S.
Afiliação: | ANGELICA CARVALHO Dl MAIO MANTOVANI, Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP/IP&D; SILVANA AMARAL, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE/DPI.
Título: | Avaliação preliminar da utilização de imagens AVHRR/NOAA na detecção de desmatamento no pantanal.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 33, p. 1683-1690, out. 1998. Edição especial.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Preliminary assessment of AVHRR/NOAA data to detect deforestation in the Pantanal.
Conteúdo: | Apresentam-se resultados preliminares da deteccao de areas desmatadas no Pantanal a partir de dados de imagens AVHRR/NOAA. Esta primeira analise compreende uma das abordagens do Projeto MULPAN, que avalia a potencialidade dos dados obtidos por diferentes sistemas sensores para levantamento de dados tematicos do meio fisico no Pantanal. Este Projeto e resultado da cooperacao entro o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria). Na deteccao de desmatamentos utilizou-se imagem AVHRR/NOAA de 15/09/90, nos canais 2 (0,72-1,1 um) e 3 (3,5-3,9 um). A imagem foi inicialmente corrigida geometricalmente, registrada em um mapa, e classificada com o algoritmo Maxver. No procedimento de registro e classificacao da imagem utilizou-se o Sistema de Processamento de Informacoes Georreferenciadas - SPRING - 1.1. A avaliacao da classificacao baseou-se no mapeamento realizado com imagens TM/Landsat de 1990/91, e observou-se que na regiao do Pantanal, com alta incidencia de cerraods, a metodologia adotada nao foi eficiente para discriminar os desmatamentos. Do total de 112 pontos de desmatamento, identificados no mapeamento TM/Landsat, apenas cerca de 20% foi registrado pela imagem AVHRR/NOAA. A maior parte dos demais pontos de desmatamento foi classificada como Cerrado ou Cerradao.
Palavras-Chave: | Meio fisico; Physical environment; Savanna.
Thesagro: | Cerrado; Sensoriamento Remoto.
Thesaurus Nal: | remote sensing.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/3286/1/080-pant.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (3286-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS