Data/hora: 12/06/2024 15:02:48

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Data corrente: | 08/11/2000
Data da última atualização: | 08/06/2018
Autoria: | ARAUJO, R. F.; SILVA, R. F. da; ARAUJO, E. F.; CARDOSO, A. A.; MANTOVANI, E. C.; REIS, M. S.
Afiliação: | EVANDRO CHARTUNI MANTOVANI, CNPMS.
Título: | Efeito da colheita mecanizada no rendimento de beneficiamento de sementes de milho.
Ano de publicação: | 2000
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Armazenamento, Viçosa, v. 25, n. 1, p. 11-14, 2000.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Objetivou-se avaliar o efeito da colheita mecanica sobre o rendimento de beneficiamento de sementes do milho hibrido AG-304. Foram considerados 18 tratamentos, resultantes da combinacao de tres teores de umidade da sementes na colheita (18,0-19,0%; 16,0-17,0% e 13,5-14,5%) e seis metodos de colheita/debulha, a seguir: colheita mecanica com quatro velocidades do cilindro debulhador da cobinada (755, 585, 485 e 275 rpm) e colheita manual, com dois processos de debulha (manual e mecanica). As sementes oriundas de todos os tratamentos foram submetidas a secagem ao sol e beneficiadas em separador pneumatico e em peneira 20/64". O rendimento de beneficiamento foi obtido pela relacao peso das sementes pos-beneficiamento e peso inicial da amostra. A colheita manual, principalmente com debulha realizadas manualmente, proporcionou o maior rendimento de beneficiamento. Na colheita mecanizada, o rendimento de beneficiamento decresceu, a medida que se aumentou a velocidade do cilindro debulhador, sendo que o decrescimo mais significativo ocorreu nas sementes colhidas com menor teor de umidade.
Palavras-Chave: | Maize; Mechanical harvest; Seed.
Thesagro: | Beneficiamento; Colheita Mecânica; Milho; Rendimento; Semente; Zea Mays.
Thesaurus Nal: | yields.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (12775-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS