Data/hora: 07/06/2024 04:39:01

Biblioteca(s): 	Embrapa Suínos e Aves.	
Tipo da produção científica: 	Orientação de Tese de Pós-Graduação	
Data corrente: 	21/12/2017	
Data da última atualização: 	21/12/2017	
Autoria: 	MARCHIORO, V.	
Afiliação: 	VANESSA MARCHIORO, UFFS/Erechim.	
Título: 	Digestão anaeróbica em estado sólido de cama de aviário a diferentes razões de substrato/inóculo e intervalos de recirculação.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	2017.	
Páginas: 	53 f.	
Descrição Física: 	Dissertação (Pós-graduação em Ciência e Tecnologia ambiental) - Universidade Federal da Fronteira Sul, Erechim.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Orientador: Airton Kunz.	
Conteúdo: 	Este estudo avaliou como as condições operacionais proporção substrato/inóculo e recirculação do digestato influenciam no rendimento de biogás, metano e na concentração de amônia livre pelo processo de digestão anaeróbia em estado sólido da cama de aviário. Testes experimentais foram conduzidos utilizando-se um delineamento composto central (DCC) (2²) sendo quatro ensaios nos pontos fatoriais e três nos pontos centrais, utilizando cama de aviário como substrato, coletado após 12 ciclos de produção de frangos de corte (ST = 76% (m.m-1)). Foram testados três proporções de substrato/inóculo (1:1; 1:1,66 e 1:3) e três intervalos diários de recirculação (2, 3 e 4) durante 15 min cada. Foram operados três reatores a temperatura mesófilica (37 °C) e realizados sete ensaios experimentais com tempo de retenção de 30 dias cada. Os maiores rendimentos de biogás e metano (182,77 LNbiogás.kgSVadic 1 e 74,06 LNmetano.kgSVadic -1 respectivamente) foram obtidos para a proporção substrato/inóculo de 1:3 com recirculação de digestato de quatro vezes ao dia. A recirculação do digestato foi a variável que influenciou na concentração de amônia livre, os ensaios que foram recirculados com mais frequência apresentaram menores concentrações (abaixo de 80 mg.L-1). O processo apresentou elevadas concentrações de sulfeto de hidrogênio, entre 1106 a 4000 mg.L-1. As concentrações encontradas neste estudo foram maiores das citadas por outros autores como inibitórias ao processo, indicando que o H2S foi um composto inibitório da metanogênese, interferindo no rendimento de metano.	
Palavras-Chave: 	Amônia livre; Cama de frango; Rendimento de biogás e metano; Sulfeto de hidrogênio.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Suínos e Aves (CNPSA)	
Exemplares: 	CNPSA - (21256-1) - UPA - TS - DD -  -  -  - DIS