Data/hora: 01/06/2024 09:30:05

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	11/03/2010	
Autoria: 	COLNAGO, L. A.; MARTIN-NETO, L.; NEVES, M. C. P.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Instrumento para análise de hidrogênio e outros gases combustíveis.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO REGIONAL DE QUIMICA, 9., dez. 1990, Sao Carlos, SP. Comunicacoes... São Carlos: Sociedade Brasileira de Quimica, 1990.	
Páginas: 	p.73.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Resumo.	
Conteúdo: 	Construiu-se um instrumento para analisar tracos de hidrogenio, baseado no detector de gas figaro. O equipamento consiste de dois sensores de gas figaro, um circuito linearizador e um circuito que permite a saida para um registrador. Foi tambem construido, como acessorio desse equipamento, um seletor automatico que permite monitorar automaticamente ate 12 amostras ou experimentos. Um dos sensores foi construido para analisar o hidrogenio diretamente no ar, pois o oxigenio, o gas carbonico, o nitrogenio e o vapor d'agua nao sao detectaveis. Ao outro sensor foi acoplada uma coluna de cromatografia de gas para separar o hidrogenio dos outros gases combustiveis, como o metano, etano, CO etc., bem como analisa-los. O analisador esta sendo usado nos projetos de fixacao biologica do nitrogenio, por bacteria do genero Rhizobium. Como ha uma correlacao inversa entre a fixacao de nitrogenio e a liberacao de hidrogenio, esta sendo usado nos processos de selecao de estirpes de bacteria mais eficientes na fixacao de nitrogenio. As principais vantagens desse equipamento sobre o cromatografo com detector de condutividade termica sao: a simplicidade de uso; a alta seletividade e sensibilidade ao hidrogenio; e muito mais sensivel do que os detectores de condutividade termica dos cromatografos de gas; nao detecta oxigenio, gas carbonico, nitrogenios e vapor d'agua, o que permite usar o proprio ar como gas de arraste, dispensando o uso de gas puro, entre outras.	
Palavras-Chave: 	Detector de gas figaro; gás carbônico; vapor d' água.	
Thesagro: 	Hidrogênio; Nitrogênio; Oxigênio.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5242-1) - UPC - SP - -- - PROCI-90.00008 -  - 1990.00008 - DIS