Data/hora: 15/06/2024 13:34:08

Biblioteca(s): | Embrapa Territorial.
Data corrente: | 27/06/2013
Data da última atualização: | 27/06/2013
Autoria: | MARTINHO, P. R. R.; HOLLER, W. A.; SANTOS, B. B. de O.; SPADOTTO, C. A.; TRAJANO, S. R. R. da S.; DALTIO, J.; FOIS, N. S.
Afiliação: | PAULO ROBERTO RODRIGUES MARTINHO, SGTE; WILSON ANDERSON HOLLER, SGTE; Beatriz Barbi de Oliveira Santos, Estagiária, Embrapa Gestão Territorial; CLAUDIO APARECIDO SPADOTTO, SGTE; SAMARA RACHEL R DA SILVA TRAJANO, SGTE; JAUDETE DALTIO, SGTE; NATALIA SANTOS FOIS, SGTE.
Título: | Metodologia de monitoramento de cobertura vegetal: estudo de caso no município de Goiânia, GO.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Campinas: Embrapa Gestão Territorial, 2012.
Páginas: | 38 p.
Série: | (Embrapa Gestão Territorial. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 1).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho apresenta uma proposta para a análise da variação da cobertura vegetal, utilizando dados de acesso público. Os procedimentos de análise multitemporal propostos foram aplicados no município de Goiânia, GO, como estudo de caso. Aplicou-se o índice de vegetação por diferença normalizada (NDVI), obtido a partir de imagens Landsat-5, em três anos de referência: 1997, 2004, 2011. Consideraram-se três classes de cobertura: ?corpos d?água?, ?vegetação? e ?outros usos?. Foram utilizadas técnicas de processamento digital de imagens, visando à correção de erros gerados pela influência da atmosfera e à obtenção de uma melhor qualidade espectral dos alvos. Para esse fim, o modelo adotado foi o dark object subtraction (DOS). O resultado mostrou-se satisfatório, considerando-se a disponibilidade dos dados e suas limitações.
Palavras-Chave: | Correção atmosférica; Índice de vegetação.
Thesagro: | Sensoriamento Remoto.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/84894/1/0000010346-BPD-Cobert-vegetal.pdf
Registro original: | Embrapa Territorial (CNPM)
Exemplares: | CNPM - (5380-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS