Data/hora: 14/06/2024 20:13:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	20/05/1998	
Data da última atualização: 	14/06/2018	
Autoria: 	FEITOSA FILHO, J. C.; MEDEIROS, J. F. de; BOTREL, T. A.; PINTO, J. M.	
Afiliação: 	JOSE MARIA PINTO, CPATSA.	
Título: 	Avaliacao de um injetor Venturi funcionando para aeracao de agua.	
Ano de publicação: 	1997	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA, 26., 1997, Campina Grande. Anais... Campina Grande: SBEA: UFPB, 1997.	
Descrição Física: 	1 CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Objetivando avaliar um injetor Venturi p ara realizar aeração de água, conduziu-se um experimento no Laboratório de Hidráulica da ESALQ-USP co m injetor Venturi dotado de câmara de mistura com diâmetros de entrada e saída d e 20 mm e diâmetro interno do bocal de 7,1 mm, instalado em série à linha de abastecimento de um sistema de tubos perfurados submersos. Trabalhou-se com pressões de serviço variando de 49,0 até 269,5 kPa, com incrementos de 24,5, produzindo-se, portanto, diferentes vazões motrizes. Mediu-se as vazões succionadas d e ar in corporado na água, diferenciais de pressões e rendimento p ara cada pressão de serviço e definiu-se equações representativas para diferentes relações. Os rendimentos oscilaram entre 5,72 e 9,58% com média de 7,25%, e que a vazão de ar incorporada à água pode ser estimada em função do diferencial de pressão entre a entrada e saída do Venturi por uma relação linear.	
Palavras-Chave: 	Avaliacao; Evaluation; Injector; Injetor.	
Thesagro: 	Aeração; Água.	
Thesaurus Nal: 	aeration; water.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/7165/1/OPB1231.pdf	
Registro original: 	Embrapa Semiárido (CPATSA)	
Exemplares: 	CPATSA - (7165-1) - UPC - AA - CD - 07 -  -  - DIS