Data/hora: 30/05/2024 00:48:03

Biblioteca(s): 	Embrapa Agroindústria Tropical.	
Data corrente: 	09/01/2019	
Data da última atualização: 	19/10/2021	
Autoria: 	MENEZES, F. L. de.	
Afiliação: 	Fernando Lima De Menezes, Universidade Federal do Ceará.	
Título: 	Desenvolvimento de nanobiocompósitos superparamagnéticos para aplicação em dispositivos eletrônicos.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	2018	
Páginas: 	78 p.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Ceará, Fortaleza. Orientador: Pierre Basílio Almeida Fechine; Coorientador: Men de sá Moreira de Souza Filho	
Conteúdo: 	O progresso da eletrônica nos últimos anos tem aumentado a necessidade de materiais leves, flexíveis, de alta razão eficiência/volume e biodegradáveis. Polímeros naturais podem ser usados para esse intuito. Significantes contribuições à miniaturização e performance desses materiais são reportadas na literatura quando um preenchimento de fases magneto-dielétricas é disperso nessas matrizes. Esse trabalho apresenta diferentes compósitos obtidos com a dispersão de nanopartículas superparamagnéticas (NPMs) em três biomacromoléculas: quitosana, colágeno e celulose. Suas propriedades térmicas, morfológicas, estruturais, dielétricas e magnéticas, bem como a elaboração de um substrato para antenas microfita, foram avaliados. NPMs de Fe3O4 foram sintetizadas e funcionalizadas em ultrassom com polietilenimina, citrato trissódico e poliacrilato de sódio, obtendo-se três diferentes ferrofluidos, os quais apresentaram massa específica e viscosidade com valores próximos, mas superiores ao fluido base, e tensão superficial menor que a água. NPMs de Fe3O4 funcionalizadas com polietilenimina foram escolhidas como fase dispersa para os compósitos. Substratos com constante dielétrica decrescentes com a frequência, mais na faixa 2-12, e com boa dispersão de NPMs na matriz foram obtidos. Protótipos de antenas de microfita mostraram boas larguras de banda e perdas de retorno, além de frequências de operação diretamente dependentes da composição dos compósitos, entre 4,63 a 5,55 GHz. Portanto, os materiais obtidos são candidatos adequados para substratos em antenas de microfita operando em micro-ondas, devido seu processamento ambientalmente amigável e barato, suas boas propriedades dielétricas, flexibilidade, leveza e biodegradabilidade.	
Palavras-Chave: 	Antenas de microfita.	
Thesagro: 	Celulose; Colágeno.	
Thesaurus Nal: 	Cellulose; Chitosan; Collagen; Magnetite.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/190071/1/Dissertacao-Fernando.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agroindústria Tropical (CNPAT)	
Exemplares: 	CNPAT - (15914-1) - UPA - TS - DD - 2018.00034 -  - 2018.00034 - DIS