Data/hora: 05/06/2024 16:12:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Territorial.	
Data corrente: 	16/03/2010	
Data da última atualização: 	23/05/2011	
Autoria: 	ANDRADE, R. G.; MENEZES, S. J. M. da COSTA de; SEDIYAMA, G. C.; SOARES, V. P.; GLERIANI, J. M.	
Afiliação: 	RICARDO GUIMARAES ANDRADE, CNPM; SADY JÚNIOR MARTINS DA COSTA DE MENEZES, UFV; GILBERTO CHOHAKU SEDIYAMA, UFV; VICENTE PAULO SOARES, UFV; JOSÉ MARINALDO GLERIANI, UFV.	
Título: 	Evapotranspiração regional utilizando o Sebal em condições de relevo plano e montanhoso.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	Engenharia na Agricultura, Viçosa, MG, v. 17, n. 6, p. 491-503, nov./dez. 2009.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O SEBAL - "Surface Energy Balance Algorithms for Land" - é um algoritmo para determinação dos mapas de evapotranspiraçã para grandes áreas. O SEBAL é processado por meio de passos computacionais que predizem um balçanco completo da radiação e da energia sobre a superfície da Terra. Ele utiliza imagens coletadas pelo sensor Landsat ou outro sensor que colete comprimentos de onda na região do infravermelho refletivo e termal. O presente trabalho teve como objetivos estimar os componentes do balanço de radiação e de energia à superfície (fluxo de calor sensível; fluxo de calor no solo e fluxo de calor latente); determinar a evapotranspiração instantânea (horária) na região de Santa Bárbara, Minas Gerais, por meio do uso do algoritmo SEBAL, utilizando ferramentas do sensoriamento remoto para as imagens, considerando condições de relevo plano e relevo montanhoso. Para a região de estudo, foi obtida uma cena do Landsar 5, para as respectivas datas: 20/06/2003 e 24/09/2003.	
Palavras-Chave: 	Balanço de radiação e energia.	
Thesagro: 	Evapotranspiração; Sensoriamento Remoto.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/35249/1/90.pdf	
Registro original: 	Embrapa Territorial (CNPM)	
Exemplares: 	CNPM - (2691-1) - UPC - AP - PP - 09/064 - AP - 2009.063 - DIS