Data/hora: 07/06/2024 12:59:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	05/09/2007	
Autoria: 	VAZ, C. M. P.; MOREIRA, A. A.; MACHADO, S. A. S.; MAZO, L. H.; AVACA, L. A.; CRESTANA, S.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IQSC.	
Título: 	Polarografia de pulso diferencial na determinação de isotermas de adsorção de atrazina em alguns solos do estado de São Paulo.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: SIMPOSIO BRASILEIRO DE ELETROQUIMICA E ELETROANALITICA, 10., out. 1996, Sao Carlos, SP. Livro de resumos... [Anais...] Sao Carlos: UFSCar/USP, 1996.	
Páginas: 	p. 155-157. Ref.EA7.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A interacao de um pesticida com o ambiente depende das caracteristicas fisicas, quimicas e biologicas do meio e do pesticida. O processo de adsorcao de um pesticida no solo e importante fenomeno, o qual afeta o transporte e consequentemente o comportamento deste produto no ambiente. Em geral, a adsorcao de um pesticida no solo pode ser expressa em termos da isoterma de Freundlich, cuja forma logaritmica e dada por : Ln X/M=Ln KF+1/nLn Ce onde KF (ml/g) elevado a 1/n e a constante de Adsorcao de Freundlich, 1/n um parametro que depende do pesticida e do material adsorvente e Ce (micrograma/ml) a concentracao do pesticida na solucao apos o equilibrio. Quando 1/n=1, obtem-se uma correlacao linear entre X/M e Ce e o coeficiente de adsorcao é chamado de coeficiente de determinacao ou particao KD (ml/g). Em estudos de pesticidas em solos, a concentracao do pesticida e usualmente medido por tecnicas cromatograficas (liquida e gasosa). Estas tecnicas sao precisas, sensiveis e seletivas, mas sao trabalhosas e relativamente caras. Tecnicas eletroanaliticas tem sido tambem utilizadas como metodos de determinacao de pesticidas em aguas puras, naturais, solos, frutas, etc. De acordo com Rupp e colaboradores, a principal vantagem desses metodos e a possibilidade de se determinar a concentracao do pesticida diretamente na amostra sem tratamentos ou separacao quimicas. Em particular e possivel se analisar materiais coloridos ou mesmo amostras contendo particulas solidas dispersas...	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5606-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00199 -  - 1996.00199 - DIS