Data/hora: 19/06/2024 07:57:29

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | TORRE-NETO, A.; COLNAGO, L. A.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Cartão de aquisição de dados para RMN.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 14., maio 1991, Caxambu, MG. Programa e resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1991.
Páginas: | p.157.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi desenvolvido um cartao de aquisicao de dados para o IBM-PC, tendo 2 canais de conversao analogico-digital de alta velocidade e 16 canais de entrada ou saida digital. A resolucao dos conversores e de 12 bits e a taxa de amostragem maxima e de 100KHz. Esta prevista a implantacao de um circuito para gerar sequencias de pulsos com 5 canais de saida e resolucao temporal de 150ns. O software permite a aquisicao com media acumulativa do sinal ("average"). Tambem esta implantada a aquisicao com FFT e visualizacao grafica do espectro, num tempo de repeticao da ordem de 1 segundo em um microcomputador XT com coprocessador. O cartao esta sendo utilizado em um equipamento de RMN destinado a medidas de teor de oleo em sementes para melhoramento genetico, porem suas caracteristicas permitem outras aplicacoes, podendo ser usado ate em tomografia.
Palavras-Chave: | Aquisição; Cartão; Dados; Interface; Medida; Oleaginosas; Ressonância magnética nuclear; RMN; Sementes; Teor.
Thesagro: | Equipamento; Espectrômetro; Microcomputador; Óleo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5264-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00046 -  - 1991.00046 - DIS
CNPDIA - (5265-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00047 -  - 1991.00047 - DIS