Data/hora: 19/06/2024 12:46:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	TORRE-NETO, A.; CORONA, N.; PAVAO, S.; INAMASU, R. Y.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-EESC; UFSCar.	
Título: 	Um protocolo de comunicacao para barramento serial multi-ponto.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 18., jun. 1995, Caxambu, MG. Resumos estendidos do Grupo de Instrumentacao... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1995.	
Páginas: 	p.5-8.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Nos sistemas de aquisicao de dados com topologia em estrela, os cabos de ligacao dos sensores devem ser dirigidos para um ponto central e, normalmente, os sinais sao transmitidos na forma analogica. Entre os inconvenientes da grande quantidade de cabos estao o custo de instalacao e a susceptibilidade a ruidos e falhas. Em grandes instalacoes, envolvendo distancias da ordem de 1000m, e recomendavel que seja utilizado um barramento serial multiponto. Um dos padroes estabelecidos pela Electronic Industry Association (EIA) para esse proposito e o RS-485. A EIA, porem, estabeleceu somente as caracteristicas eletricas desse padrao, nao existindo definicao de protocolo de baixo nivel para ele.	
Palavras-Chave: 	Baixo nivel; Barramento serial multiponto; Protocolo; Sensores distribuidos; Sistema de aquisicao de dados.	
Thesagro: 	Comunicação.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5473-1) - UPC - PL - -- - PROCI-95.00117 -  - 1995.00117 - DIS