Data/hora: 19/06/2024 14:08:28

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	31/08/2005	
Data da última atualização: 	31/08/2005	
Autoria: 	TORRE-NETO, A.; SCHUELLER, J. K.; HAMAN, D.	
Título: 	Sistema para controle espacialmente variável de irrigação por microaspersão: uma unidade de demonstração.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO ENERGIA NA AGRICULTURA, 2.; FEIRA DA TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS ELETRORRURAIS-FETES, 1., Uberaba, agosto, 2001. [Anais... ] Uberaba: s. n. 2001. p. 4.27-4.31. CD-ROM.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Nesse trabalho foi desenvolvido um sistema automatizado para controle espacialmente diferenciado da irrigação por microaspersão. O sistema consiste de um conjunto de sondas de solo, válvula solenóides e hidrômetros, todos automatizados e interligados atravpes de uma rede digital multiponto baseada no padrão RS-485.	
Palavras-Chave: 	CED; Controle Espcialmente Diferenciado; Irrigação por microaspersão.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (8957-1) - UPC - SP - -- - PROCI-01.00051 -  - 2001.00051 - DIS