Data/hora: 15/06/2024 16:17:28

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Tipo da produção científica: | Artigo em Periódico Indexado
Circulação/Nível: | B - 1
Data corrente: | 08/10/2012
Data da última atualização: | 03/06/2024
Autoria: | BERTOSSI, A. P. A.; NEVES, M. A.; CARDOSO, M. de S. N; PRADO, A. C. de A.; DAMASCENO, C. A.; POLIDORO, J. C.
Afiliação: | ANA PAULA ALMEIDA BERTOSSI, UFES; MIRNA APARECIDA NEVES, UFES; MARCOS DE SOUZA NEVES CARDOSO, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTOS; ANA CANDIDA DE ALMEIDA PRADO, UFC; CARLOS ALEXANDRE DAMASCENO, UFES; JOSE CARLOS POLIDORO, CNPS.
Título: | Influência da utilização do resíduo fino de beneficiamento de rochas ornamentais silicáticas na qualidade do solo e da água.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Geociências, v. 31, n. 2, p. 185-195, 2012.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A possibilidade de utilização de pó de rocha no enriquecimento mineral e correção de acidez de solos já foi relatada em vários trabalhos prévios. O resíduo fino proveniente do beneficiamento de rochas ornamentais pode ser utilizado neste processo, já que possui elementos essenciais ao crescimento vegetal. Porém, sua fina granulação pode causar impermeabilização do solo e deteriorar a qualidade da água, devendo-se atentar para a possível presença de elementos em teores que podem causar toxidez às plantas. Neste trabalho, foram realizados testes com permeâmetro de carga constante para percolação de água que, após os ensaios, foi analisada para quantificação de parâmetros físicos e químicos. A condutividade hidráulica das misturas de solo e resíduo, comparadas com o solo puro mostrou pequena redução na velocidade de percolação da água. As análises da água percolada mostraram aumento da condutividade elétrica; do pH; dos teores de Ca, Mg, K, Na e Mn e diminuição do teor de Cu com o aumento da dose de resíduo. Não houve alteração da situação de conformidade da água percolada em relação à portaria ANVISA 518/2004, com exceção do Fe e Mn, que ficaram acima dos níveis permitidos. Em relação à resolução CONAMA 396/2008, não houve alteração da situação de conformidade dos parâmetros analisados.
Palavras-Chave: | Resíduo fino; Rocha ornamental; Rochagem.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/67502/1/Polidoto-Art-Geociencias-volume-31.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (16799-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2012.00177 - DIS