Data/hora: 08/06/2024 03:48:07

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | CRUVINEL, P. E.; CRESTANA, S.; FLOCCHINI, R. G.; NIELSEN, D. R.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; University of California.
Título: | Indução de raios X por prótons (PIXE) como um método alternativo para a determinação e medida de elementos traco em amostras de solos.
Ano de publicação: | 1992
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO BRASILEIRA DE MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E DA AGUA, 9., jul. 1992, Jaboticabal, SP. Programa e resumos... Jaboticabal: UNESP, 1992.
Páginas: | p.25.
Idioma: | Português
Notas: | Ref.04.
Conteúdo: | Um metodo alternativo para determinacao e medida de elementos-traco em solos e apresentado. Os elementos-traco estao em concentracoes que variam do ppb a dezenas de ppm, sendo os mais comuns Ti,Cu,Zn,Pb,Cd,Mo,Rb,Br,V,Cr. Muitos deles apresentam grande importancia para a nutricao de plantas, enquanto outros sao toxicos e alguns tem comportamento nao totalmente conhecido. Este trabalho demonstra a tecnica de inducao de raios X por protons (PIXE), a qual e rapida, nao-destrutiva e util para identificar e medir elementos-traco em amostras de solo. PIXE e uma tecnica baseada na ionizacao dos atomos pela incidencia de um feixe de protons e a subsequente emissao de raios X caracteristica dos elementos presentes na amostra. O solo utilizado foi o oxissol obtido na California (38.5 graus latitude norte e 121 graus longitude oeste) e varios elementos foram identificados e medidos. Analises das amostras de solo foram feitas usando o "cyclotron" de 193cm instalado no Laboratorio Nuclear Crocker da Universidade da California, Davis. Nas analises foi utilizada energia de 4.5MeV, corrente tipica de 1nA e carga da ordem de 145nC. Para calibracao utilizou-se um material padrao como referencia (SRM no. 2704) provindo do Bureau Nacional de Padroes. Todas as amostras de solo foram quebradas identificamente antes da analise e correcoes de matriz foram implementadas.
Palavras-Chave: | Amostra; Determinacao; Elemento-traco; Medida; PIXE.
Thesagro: | Indução; Método; Próton; Raio X; Solo.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5281-1) - UPC - SP - -- - PROCI-92.00023 -  - 1992.00023 - DIS