Data/hora: 01/06/2024 01:58:53

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Data corrente: 	28/09/1999	
Data da última atualização: 	05/07/2006	
Autoria: 	NOBREGA, L. H. P.; PRESTES LOPES, R. A.; GROTH, D.; KRZYZANOWSKI, F. C.	
Título: 	Avaliacao de danos mecanicos em sementes de soja com tres niveis de umidade submetidas a mecanismos distribuidores de semeadoras.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 1999, Londrina. Anais... Londrina: Embrapa Soja, 1999.	
Páginas: 	p.367.	
Série: 	(Embrapa Soja. Documentos, 124).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	As sementes de soja de boa qualidade, quando semeadas no campo emergem resultando muitas vezes em estandes irreguladoras decorrentes de fatores nao favoraveis a germinacao e emergencia ou mesmo sob condicoes satisfatorias; em tais condicoes, a emergencia das plantulas pode ser afetada por danos provocados as sementes durante o processo de semeadura mecanica. Sementes de soja dos cultivares BR-36 e BR-37, colhidas manualmente, com grau de umidade ajustado para 9, 11 e 13%, foram avaliadas quanto a ocorrencia de danos mecanicos por meio do teste de tetrazolio, apos submetidas a passagem atraves dos mecanismos distribuidores  de sementes de semeadoras comerciais (disco horizontal, inclinado, vertical com copo coletor, pneumatico e de rotor canelado helicoidal. A determinacao da viabilidade das sementes apontou o mecanismo disco vertical inclinado como o responsavel pela sua reducao, na umidade de 11% do cultivar BR-36 e o disco horizontal, no BR-37. A determinacao do vigor demonstrou que os mecanismos distribuidores afetaram o desempenho das sementes, sendo maior no rotor canelado para o cultivar BR-36 e no disco horizontal, para o BR-37. Maiores porcentagens de danos mecanicos localizados tanto no embriao quanto em qualquer outra parte das sementes, tanto na classe 1-8 quanto na 6-8, foram provocadas pelo mecanismo disco vertical inclinado, em ambos os cultivares, com niveis de umidade variaveis.	
Palavras-Chave: 	Dono mecanico; Seed; Soybean.	
Thesagro: 	Semente; Soja.	
Thesaurus Nal: 	mechanical damage.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (16714-1) - UMT - PL - -- - PC 633.340981 - C749a - 5047 - DIS