Data/hora: 14/06/2024 08:30:40

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 04/11/1997
Data da última atualização: | 23/05/2005
Autoria: | ALMEIDA, O. A. de.
Afiliação: | CNPMF.
Título: | Adaptacao em sistema de umedecimento de paredes de resfriadores para casa de vegetacao.
Ano de publicação: | 1986
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.21, n.10, p.1109-1112, out. 1986.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Neste trabalho e descrita e ilustrada a adaptacao de um sistema para umedecimento de paredes de resfriadores da casa de vegetacao, de facil execucao e baixo custo, utilizando-se materiais e equipamentos facilmente encontrados no comercio. Consiste na substituicao das bombas individuais dos resfriadores de uma lateral de uma casa de vegetacao por uma bomba que alimenta a todos eles simultanemanete. A utilizacao desse sistema surtiu efeito positivo nas casas de vegetacao as quais foi adaptado.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (19613-1) - UPC - AP - -- - 630.72081 - P474 -  - DIS