Data/hora: 18/06/2024 04:27:45

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	04/11/1997	
Data da última atualização: 	23/05/2005	
Autoria: 	ALMEIDA, O. A. de.	
Afiliação: 	CNPMF.	
Título: 	Adaptacao em sistema de umedecimento de paredes de resfriadores para casa de vegetacao.	
Ano de publicação: 	1986	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.21, n.10, p.1109-1112, out. 1986.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Neste trabalho e descrita e ilustrada a adaptacao de um sistema para umedecimento de paredes de resfriadores da casa de vegetacao, de facil execucao e baixo custo, utilizando-se materiais e equipamentos facilmente encontrados no comercio. Consiste na substituicao das bombas individuais dos resfriadores de uma lateral de uma casa de vegetacao por uma bomba que alimenta a todos eles simultanemanete. A utilizacao desse sistema surtiu efeito positivo nas casas de vegetacao as quais foi adaptado.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (19613-1) - UPC - AP - -- - 630.72081 - P474 -  - DIS