Data/hora: 03/06/2024 11:01:36

Biblioteca(s): | Embrapa Acre.
Data corrente: | 13/08/1996
Data da última atualização: | 13/11/2023
Autoria: | OLIVEIRA, M. V. N. d'.; BRAZ, E. M.
Afiliação: | MARCUS VINICIO NEVES D OLIVEIRA, CPAF-AC; EVALDO MUÑOZ BRAZ, Funtac.
Título: | Danos produzidos na floresta tropical em exploração planejada, considerando abate, arraste mecanizado e abertura de estradas e trilhas de arraste.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPENSADO E MADEIRA TROPICAL, 2.; FEIRA DE MÁQUINAS E PRODUTOS DO SETOR MADEIREIRO, 1., 1994, Belém, PA. Anais... Rio de Janeiro: SENAI, 1996.
Páginas: | p. 129-137.
Idioma: | Português
Conteúdo: | o estudo analisa os danos promovidos à floresta pela exploração mecanizada, envolvendo as operações de derrubada e arraste das toras. As características básicas da exploração foram: planejamento prévio das estradas e trilhas de arraste, corte de cipós e derrubada orientada das árvores. O objetivo do trabalho foi mostrar que é possível minimizar os efeitos negativos sobre as árvores remanescentes comparando-se com outros levantamentos realizados em áreas com exploração tradicional. Para uma intensidade exploração de 20 m3/ha (4,4 árvoreslha), 26,93 árvores/ha com DAP maior ou igual a 10 em sofreram danos, correspondendo a 6,33 árvore por árvore extraída. O correspondente em danos por volume foi de 0,2487 m3 por metro cúbico extraído. Os danos promovidos ao povoamento pela abertura de estradas, trilhas de arraste e pátios de estocagem foi de 380 m-/ha. A máxima abertura de dossel estimada foi de 15%. The paper analyze the damage occasioned in a tropical forest by mechanized harvesting. This include felling and skidding the logs. The basic characteristics of the harvesting p1an were: previous planning of roads and path net, lianas cutting and oriented felling. The main aim of the paper is show the possibility of minimize the negative effect about the remaining stand comparing with areas under logging without best practice. To 20 m3/ha of forest harvesting the damage was 26.93 trees/ha with dbh over 10 em, corresponding 6.33 tree by one tree logged. The damage by volume was 0.2487 m3 by cubic meter logged. The damage promoted to overstory by the harvesting like a whole was a maximum opening of 15%.
Palavras-Chave: | Acre; Amazonia Occidental; Amazônia Ocidental; Arraste de toras; Árvores remanescentes; Bosques tropicales; Derruba; Drag; Embrapa Acre; Exploração mecanizada; Explotación forestal; Forest paths; Granjas de demostración; Manejo florestal de baixo impacto; Produção planejada; Rio Branco (AC); Troncos; Western Amazon.
Thesagro: | Campo Experimental; Extração da Madeira; Floresta Tropical; Impacto Ambiental; Tora.
Thesaurus Nal: | Demonstration farms; Environmental impact; Forest management; Logging; Tropical forests; Wood logs.
Categoria do assunto: | K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/492094/1/855.pdf
Registro original: | Embrapa Acre (CPAF-AC)
Exemplares: | CPAF-AC - (855-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS