Data/hora: 08/06/2024 15:43:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	13/02/2017	
Data da última atualização: 	24/05/2017	
Autoria: 	TRINDADE, A. L. F; OLIVEIRA, P. T. S. de; ANACHE, J. A. A.; WENDLAND, E.	
Afiliação: 	ANA LUIZA FERREIRA TRINDADE, USP; PAULO TARSO SANCHES DE OLIVEIRA, UFMS; JAMIL ALEXANDRE AYACH ANACHE, USP; EDSON WENDLAND, USP.	
Título: 	Variabilidade espacial da erosividade das chuvas no Brasil.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 51, n. 12, p. 1918-1928, dez. 2016.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Spatial variability of rainfall erosivity in Brazil.	
Conteúdo: 	O objetivo deste trabalho foi elaborar um novo mapa de erosividade da chuva para o Brasil, utilizando séries pluviométricas superiores a 20 anos, e analisar a distribuição espacial dos valores de erosividade. Dados de chuvas de 1.521 estações foram aplicados a 75 equações de regressão que relacionam a precipitação média anual (P) e o coeficiente de chuvas (Rc) com o índice de erosividade (EI30). Os valores de erosividade para os locais não amostrados foram obtidos por interpolação, com uso do método de krigagem ordinária. Os índices mais elevados foram observados entre novembro e fevereiro. Os resultados consistem de interpolações que apresentam desempenho satisfatório para a estimativa da distribuição espacial da erosividade média anual das chuvas e do EI30, ao longo dos meses do ano. Assim, estes mapas podem auxiliar no planejamento da conservação do solo e da água, a partir do delineamento das regiões e das épocas do ano mais críticas quanto à erosividade da chuva.	
Palavras-Chave: 	Conservação do solo e da água; EI30; Krigagem; Soil and water conservation; USLE.	
Thesaurus Nal: 	Kriging; Universal Soil Loss Equation.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/155475/1/Vriabilidade-espacial-da-erosividade.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (60730-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS