Data/hora: 08/06/2024 03:52:41

Biblioteca(s): 	Embrapa Agrossilvipastoril.	
Data corrente: 	02/03/2017	
Data da última atualização: 	23/03/2018	
Autoria: 	OLIVEIRA, R. F. de; ZOLIN, C. A.; TORRES, R. C.; LOPES, T. R.	
Afiliação: 	RIENE F. DE OLIVEIRA, UFMT-SINOP; CORNELIO ALBERTO ZOLIN, CPAMT; RENATO CRISTIANO TORRES, CPAMT; TARCIO R. LOPES, UFMT-SINOP.	
Título: 	Aplicação do modelo de grandes bacias (mgb-iph) para simulação da vazão na bacia hidrográfica do alto teles pires.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: JORNADA CIENTÍFICA DA EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL, 5., 2016, Sinop. Anais. Sinop, MT: Embrapa, 2017. p. 57-61.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O estudo da dinâmica hidrológica das bacias hidrográficas tem ganhado importância em função dos problemas potenciais decorrentes das diversas demandas pelos recursos hídricos. Com isso, é fundamental a adequação do planejamento e o aumento da eficiência do uso da água na produção agrícola (principal consumidor consultivo) por meio de metodologias que permitam estimar adequadamente a disponibilidade hídrica em bacias hidrográficas. Neste contexto, a utilização de modelos de simulação hidrológica torna-se imprescindível. Um modelo hidrológico nada mais é do que a representação matemática simplificada de um sistema no mundo real (PAZ et al., 2011). Seu conceito está relacionado com as interações entre água, clima, solo e uso da terra. Adicionalmente, características espaciais e temporais também são consideradas (FAN et al., 2014), o que permite a simulação de processos físicos da bacia na sua dimensão temporal e espacial (PULLAR; SPRINGER, 2000). Dentre os vários modelos hidrológicos disponíveis, o Modelo Hidrológico de Grandes Bacias (MGB-IPH), desenvolvido pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem seu destaque no sucesso da aplicação em varias bacias brasileiras com diferentes características. O MGB-IPH é um modelo distribuído em células desenvolvido a fim de obter a transformação da chuva em vazão em níveis diários (COLLISCHONN et al., 2007). Neste sentido, objetiva-se no presente trabalho aplicar e avaliar o desempenho do Modelo de Grandes Bacias (MGB-IPG) na simulação das vazões da bacia do Alto Teles Pires de modo a representar corretamente a resposta hidrológica atual da bacia para que previsões futuras sejam adequadamente realizadas.	
Palavras-Chave: 	Alto teles pires; MGB-IPH.	
Thesagro: 	Bacia Hidrográfica.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/174471/1/2016-cpamt-zolin-mgb-iph-vazao-bacia-alto-teles-pires-p57.pdf	
Registro original: 	Embrapa Agrossilvipastoril (CPAMT)	
Exemplares: 	CPAMT - (751-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS