Data/hora: 14/06/2024 16:17:35

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 12/03/2010
Autoria: | COLNAGO, L. A.; OSTE, R. de; FERREIRA, W. S.; PIENIZ, L. C.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; EMBRAPA-CNPSA.
Título: | Micrômetro digital para medir altura de albúmen do ovo.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.28, n.3, p.333-337, mar. 1993.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Construiu-se um micrometro digital para medir a altura do albumen do ovo. Usou-se como sensor da altura um relogio comparador modificado. Nesse sensor sao gerados dois trens de pulso defasados de 90 graus e que sao enviados a parte eletronica. Esta foi construida com circuitos integrados CMOS e consiste de detectores de fase, contadores decimais, decodificadores de sete segmentos e um circuito detector da superficie da clara do ovo. Esse micrometro apresenta uma leitura de ate 20mm, com resolucao de mais ou menos 0,1mm.
Palavras-Chave: | Albumen; Egg; Haugh unit; Micrometer; Micrômetro digital; Quality; Unidade Haugh.
Thesagro: | Ovo; Qualidade.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5029-1) - UPC - SP - -- - PROCI-93.00012 -  - 1993.00012 - DIS