Data/hora: 23/05/2024 00:58:39

Biblioteca(s): | Embrapa Pantanal.
Data corrente: | 07/04/1999
Data da última atualização: | 29/03/2017
Autoria: | PADOVANI, C. R.; CARVALHO, N. O.; GALDINO, S.; VIEIRA, L. M.
Afiliação: | EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuaria do Pantanal (Corumba, MS). Centrais Eletricas Brasileiras, Eletrobras (Rio de Janeiro, RJ).
Título: | Producao de sedimentos da alta bacia do rio Taquari para o Pantanal.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE ENGENHARIA DE SEDIMENTOS, 3., 1998, Belo Horizonte. Assoreamento de reservatorio e erosao a jusante - anais. Belo Horizonte: ABRH, 1998. p.16-24.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A bacia do alto rio Taquari (BAT), com area de aproximadamente 28.000 km2 drena solos susceptiveis a erosao. A expansao da atividade agropecuaria a partir da decada de 70 intensificou os processos erosivos aumentando as taxas de assoreamento do rio Taquari no Pantanal. Este trabalho tem como objetivo descrever as caracteristicas hidrossedimentologicas atuais da BAT e compara-las com registros historicos, a fim de avaliar a hipotese de aumento do aporte de sedimentos para o Pantanal. Medidas de vazao e concentracao foram realizadas na saida da BAT para o Pantanal, nos periodos de vazante, seca, enchente e cheia, entre abril de 1995 a abril de 1997. A descarga solida total foi calculada pelo metodo de Colby para os dados atuais e para os registros historicos do DNOS de 1977 a 1982. A comparacao dos valores medios de concentracao e descarga solida total, entre os periodos 77-82 com 95-97 indicou um aumento do aporte de sedimento para o Pantanal, embora um maior periodo de amostragem deva ser realizado, com uma frequencia maior de coleta, principalmente na epoca chuvosa. A correlacao entre vazao vs. concentracao do periodo 95-97 foi maior que o periodo 77-82. O aumento da remocao da vegetacao nativa deve estar explicando essa diferenca. A granulometria do sedimento em suspensao que aporta para o Pantanal, evidenciou que, em media, 80% e composta de areia e 20% de silte+argila. A relacao vazao vs. concentracao foi inversamente proporcional para areia e diretamente proporcional para silte+argila, exceto para a grande cheia de 97. O rio taquari contribui com a maior carga de sedimento total para o Pantanal. As areas das sub-bacias da BAT devem ser calculadas para se avaliar a sua contribuicao especifica.
Palavras-Chave: | Production; Rio Taquari; Sediment; Taquari river.
Thesagro: | Produção; Sedimento.
Thesaurus Nal: | Brazil; Pantanal.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Pantanal (CPAP)
Exemplares: | CPAP - (38031-1) - UPC - SP - PP - SP15924 -  - 15924 - DIS