Data/hora: 05/06/2024 11:04:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	02/03/2010	
Autoria: 	BONAGAMBA, T. J.; COLNAGO, L. A.; TANNUS, A.; PEREIRA LEITE, V. B.; SCHMIDT, M. A.; PANEPUCCI, H. C.	
Afiliação: 	USP-IFSC; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Desenvolvimento de um espectrômetro de (RMN) de alta resolução.	
Ano de publicação: 	1987	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, 1., set. 1987, Angra dos Reis, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: AUREMN, 1987.	
Páginas: 	p.9.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Estamos adaptando o tomografo por RMN construido no Laboratorio de Ressonancia Magnetica do Instituto de Fisica e Quimica de Sao Carlos para espectroscopia de alta resolucao em solidos e liquidos e espectroscopia "in vivo". Tal sistema permite a deteccao do sinal de RMN em fase e quadratura, possui um sistema computadorizado para digitalizacao e processamento de sinal baseado mo microprocessador Z80 e um magneto supercondutor de 2,0 tesla, com um conjunto de 23 bobinas de "shimming" para homogeneizacao do campo magnetico, das quais 8 sao supercondutoras. Estamos desenvolvendo cabecotes de RMN que permitem a utilizacao de tecnicas para estreitamento de linhas de ressonancia e aumento na intensidade dos sinais provenientes de nucleos raros como 31P e 13C. As tecnicas desenvolvidas sao: rotacao da amostra em angulo magico, polarizacao cruzada e de sacoplamento. A primeira e utilizada para a eliminacao das interacoes anisotropicas, como interacao dipolar, homonuclear, interacao quadrupolar e deslocamento quimico. A segunda produz um aumento do sunal produzido pelos nucleos raros, auxiliando-se da intensa polarizacao dos nucleos abundantes, como protons. A terceira e usada na eliminacao dos efeitos de interacao dipolar heteronuclear. Para espectroscopia "in vivo" estamos desenvolvendo bobinas superficiais que permitem a deteccao de sinais de RMN en regioes selecionadas da amostra. Para liquidos e espectroscopia "in vivo" estamos obtendo espectros de 1H com resolucao de aproximadamente 1ppm.	
Palavras-Chave: 	Resolução Alta; Ressonância magnética nuclear; RMN.	
Thesagro: 	Espectrômetro.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5143-1) - UPC - SP - -- - PROCI-87.00001 -  - 1987.00001 - DIS