Data/hora: 08/06/2024 08:30:25

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	23/02/2006	
Data da última atualização: 	23/02/2006	
Autoria: 	BIASSUSI, M.; PAULETTO, E. A.; CRESTANA, S.	
Título: 	Estudo da deformação de um vertissolo por meio da tomografia computadorizada de dupla energia simultânea.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo, Viçosa, v.23, n.1, p.1-8, jan./mar. 1999.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Utilizando o método da tomografia de duplo feixe de raios gama, foi estudada a variação da densidade de um Vertissolo com a umidade em experimentos de laboratório. Para tanto, foram utilizadas imagens tomográficas de amostras de solo provenientes da atenuação de dois feixes de radiação gama, um de 137Cs e outro de 241Am, os quais forneceram duas equações de atenuação que permitiramdeterminar duas incógnitas: densidade do solo e umidade.	
Palavras-Chave: 	Densidade do solo; Expansão e Contração do solo; Tomografia de dupla energia.	
Thesagro: 	Umidade.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9459-1) - UPC - SP - -- - PROCI-99.00028 -  - 1999.00028 - DIS