Data/hora: 13/06/2024 06:23:30

Biblioteca(s): | Embrapa Hortaliças; Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/04/1997
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | PESSOA, J. D. C.; CALBO, A. G.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA; EMBRAPA-CNPH.
Título: | Caracterização do comportamento compressivo-expansivo de amostras fluidas com volume da ordem de micro-litros.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: PACHECO, M.T.T., coord. Instrumentacao: catalogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentacao do XIX Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada. Sao Jose dos Campos: UNIVAP-ID&ID, 1996.
Páginas: | p. 44-50.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A medida da compressibilidade e da expansibilidade termica de uma amostra liquida sao uma das aplicacoes de um equipamento batizado de sonda termoelastica, que utiliza o comportamento termo-elastico das fluidos e inicialmente projetado para medida dos componentes do potencial hidrico de celulas vegetais. Seu prototipo, atualmente em desenvolvimento, utiliza um capilar de vidro com aproximadamente 150mm de comprimento com formato conico e selado na base. O capilar e quase completamente cheio do fluido de interesse formando um menisco fluido/ar visivel ao microscopio. O bulbo e instalado dentro de um aquecedor eletrico de 1 watt, que por sua vez permanece imerso em banho termico a zero graus centigrados. A variacao relativa de volume do fluido dentro de um recipiente de volume V, a temperatura T constante, apos um incremento de pressao dP e dado por dV/V=-CdP, onde C e a compressibilidade do fluido. A variacao relativa de volume causada por um incremento de temperatura dT a pressao constante e dada por dV/V=alfa dT, onde alfa e a expansibilidade termica. No caso particular em que o fluido dentro do recipiente rigido e mantido a volume constante, dV/V=0, e na ausencia de cavitacao, a variacao de temperatura pode ser convertida em variacao de pressao, dP=(alfa/C)dT. Com a metodologia baseada nestas relacoes, aplicadas a montagem da sonda termoelastica e possivel a caracterizacao e eventualmente a identificacao de liquidos.
Palavras-Chave: | Compressibilidade; Expansibilidade termica; Fluid.
Thesagro: | Fluido.
Thesaurus Nal: | compressibility; thermal expansion.

Categoria do assunto:

--
W Química e Física

Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)

Exemplares:

CNPDIA - (5585-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00157 -  - 1996.00157 - DIS
CNPH - (8431-1) - UPC - SP - PP - 15352 -  - 15352 - DIS