Data/hora: 11/06/2024 12:15:43

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 28/02/2019
Data da última atualização: | 03/01/2020
Autoria: | MATOS, C. F.; PINHEIRO, E. F. M.; PAES, J. L.; CAMPOS, D. V. B. de.
Afiliação: | CAMILA FERREIRA MATOS, UFRRJ; ÉRIKA FLÁVIA MACHADO PINHEIRO, UFRRJ; JULIANA LOBO PAES, UFRRJ; DAVID VILAS BOAS DE CAMPOS, CNPS.
Título: | Influência do tempo de retenção hidráulica na caracterização do digestato de dejetos bovinos do sistema orgânico de produção.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: SEABRA, G. (Org.). Terra: habitats urbanos e rurais. Ituiutaba: Barlavento, 2019. p. 831-842.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A digestão anaeróbia apresenta-se como uma técnica capaz de mitigar os efeitos advindos da má gestão dos dejetos animais na pecuária leiteira, produzindo assim biogás e digestato. Dentre os fatores que afetam diretamente o processo de digestão anaeróbia, tem-se o Tempo de Retenção hidráulica (TRH), que é caracterizado como o tempo que o dejeto animal permanece no biodigestor para que o processo de digestão ocorra de maneira adequada. Com objetivo de analisar a influência de diferentes TRH na caracterização do digestato produzido a partir da digestão anaeróbia de dejetos bovinos proveniente do sistema orgânico de produção, utilizou-se biodigestores de bancada em quatro diferentes TRH (0, 30, 60 e 210 dias). Verificou-se, portanto, uma redução nos valores de sólidos, com médias de 23% para ST e de 24% para SV. Os tratamentos T0 e T1 não diferiram estatisticamente entre si, porém quando comparados a T2 e T3, apresentaram diferença estatística. Observou-se também que 60 dias de TRH (T2) já seriam suficientes para reduzir os teores de ST a uma taxa semelhante ao TRH de 210 dias (T3). Com relação ao pH, foi observado o seu aumento com aumento do TRH, demonstrando assim que os diferentes TRH influenciaram no pH do meio. Quanto à CE, ocorreu diminuição nos valores médios, demonstrando assim a eficiência da digestão anaeróbia no que tange a redução nos teores de sais de dejetos bovinos. Com relação aos teores de C, N e relação C/N, os tratamentos não apresentaram diferença estatística entre si. Sendo assim, o tratamento T2 foi suficiente para estabelecer um pH ótimo e reduzir teores de ST e CE à níveis seguros para aplicação no solo em menor TRH.
Thesagro: | Biodigestor; Biofertilizante; Dejeto; Resíduo; Tratamento.
Thesaurus Nal: | Animal wastes; Biofertilizers; Waste treatment.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (20107-1) - UPC - PL - DD -  -  - 2019.00025 - DIS