Data/hora: 03/06/2024 15:57:27

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 27/02/1998
Data da última atualização: | 22/07/2019
Autoria: | PERECIN, D.; PERESSIN, V. A.; MATUO, T.; BRAZ, B. A.; PIO, L. C.
Afiliação: | DILERMANDO PERECIM, Universidade Estadual Paulista - UNESP/Departamento de Ciências Exatas; VALDEMIR ANTONIO PERESSIN, Instituto Agronômico de Campinas - IAC/Plantas Atimenticias Básicas; TOMOMASSA MATUO, Universidade Estadual Paulista - UNESP/Departamento Defesa Fitossanitária; BENEDITO APPARECIDO BRAZ, Universidade Estadual Paulista - UNESP; LUIS CÉSAR PIO, Herbicat Ltda.
Título: | Padrões de distribuição de líquidos obtidos com bicos TF-VS4, TJ60-11006 e TQ15006 em mesa de prova.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 33, n. 2, p. 175-182, fev. 1998
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Distribution  patterns of TF-VS4, TJ60-11006 E TQ15006 nozzles in a patternator.
Conteúdo: | A avaliacao do desempenho de bicos de pulverizacao pode ser feita a partir do seu padrao de distribuicao do liquido. Pelo metodo descrito em Perecin et al. (1994), analisaram-se comparativamente os padroes de deposicao produzidos por bicos TF-VS4, TJ60-11006 e TQ 15006 em mesa de prova, bem como as suas propriedades em barra total em termos dos coeficientes e variacao sistematico (CVS), aleatorio (CVA) e combinado (CVG), propondo-se uma formula para estimar o CVG da barra total. Os bicos FT-VS40 apresentaram CVG inferiores a 10% mesmo com espacamento entre bicos de are 50 cm, e altura do alvo ao redor de 20 cm ou mais. Os bicos TQ15006 mostraram variabilidade acentuada na regiao central do padrao, o que proporcionou CVG em barra total superiores a 10%, com espacamentos entre bicos maiores que 25 cm. Os bicos TJ60-11006 comportaram-se de forma intermediaria entre os TF-VS4 e os TQ15006. A formula proposta para estimar o coeficiente de variacao combinado e: CVG=[(CVA)2+(CVS)s]1/2.
Palavras-Chave: | Barra de pulverizacao; Nozzle; Spray boom; Variabilidade.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/44980/1/PADROES-DE-DISTRIBUICAO-DE-LIQUIDOS.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (11099-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS