Data/hora: 09/06/2024 18:04:19

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 05/03/1999
Data da última atualização: | 02/08/2019
Autoria: | HERNANDEZ FILHO, P.; PONZONI, F. J.; PEREIRA, M. N.
Afiliação: | PEDRO HERNANDEZ FILHO, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE/Departamento de Senssoriamento Remoto - DSR; FLÁVIO JORGE PONZONI, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE/Departamento de Senssoriamento Remoto - DSR; MADALENA NIERO PEREIRA, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE/Departamento de Senssoriamento Remoto - DSR.
Título: | Mapeamento da fitofisionomia e do uso da terra de parte da bacia do Alto Taquari mediante o uso de imagens TM-Landsat e HRV-SPOT.
Ano de publicação: | 1998
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 33, p. 1755-1762, out. 1998. Edição especial.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Phytophysiognomic and land use mapping of partial alto Taquari basin using TM-LANDSAT and HRV/SPOT images.
Conteúdo: | Imagens TM/Landsat referentes a duas epocas do ano e HRV/SPOT foram utilizadas nos mapeamentos fitofisionomico e de uso da terra de parte da bacia do Alto Taquari (MS). Imagens analogicas foram dispostas sob a forma de composicoes coloridas (TM3B, TM4R e TM5G; HRVIB, HRV2R e HRV3G). Estas imagens foram interpretadas visualmente, procurando-se identificar os seguintes itens: 1) Campo; 2) Cerrado; 3) Cerradao; 4) Cerrado + mata aluvial; 5) Mata aluvial; 6) formacao alterada; 7) areas destinadas a agropecuaria; 8) culturas agricolas implantadas; e 9) espelho d'agua. A avaliacao dos desempenhos dos dois produtos revelou uma ligeira superioridade dos produtos HRV/SPOT em relacao aos produtos TM/Landsat. A area referente a uma das folhas topograficas (Pedro Gomes) foi considerada no processamento das imagens digitais TM/Landsat. Aplicou-se a tecnica de componentes principais para elaboracao de duas novas imagens. Seguiu-se a classificacao digital pelo algoritmo Maxver (Maxima Verossimilhanca), cujo resultado foi introduzido no banco de dados mencionados sob a forma de um Plano de Informacao (PI). O PI referente a interpretacao visual da folha Pedro Gomes foi entao comparado com o PI desta mesma folha, elaborado a partir da classificacao digital pela estatistica Kappa. Os resultados indicaram pouca similaridade entre os dois PIs.
Palavras-Chave: | Mapeamento de vegetacao; Vegetation mapping.
Thesagro: | Sensoriamento Remoto.
Thesaurus Nal: | remote sensing.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/9358/1/083-pant.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)

Exemplares:

AI-SEDE - (9358-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS
CPAP - (42634-1) - ADD - AP - -- - AP630.7205 / 34F -  - 630.7205 - DIS