Data/hora: 13/06/2024 14:25:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Soja.	
Tipo da produção científica: 	Resumo em Anais de Congresso	
Data corrente: 	18/01/2000	
Data da última atualização: 	09/06/2015	
Autoria: 	MESQUITA, C. M.; COSTA, N. P.; PORTUGAL, F. A. F.	
Afiliação: 	CEZAR DE MELLO MESQUITA, CNPSo; NILTON PEREIRA DA COSTA, CNPSo.	
Título: 	Medidor de sementes quebradas para regulagem de colhedoras.	
Ano de publicação: 	1999	
Fonte/Imprenta: 	Informativo ABRATES, Curitiba, v.9, n.1/2, p.60, jul./ago. 1999. Numero Especial, ref. 061.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Resumo apresentado no XI Congresso Brasileiro de Sementes.	
Conteúdo: 	O estudo objetivou comparar pesos de volumes iguais de sementes inteiras e sementes quebradas de diferentes cultivares de soja, visando a possibilidade de uso de um recipiente para medir, diretamente em porcentagem, a qualidade de sementes quebradas, resultantes da colheita mecanizada, ou de qualquer operacao de beneficiamento de pos-colheita. Partiu-se da hipotese de que, se os pesos das sementes inteiras e quebradas fossem iguais dentro de um mesmo volume, poder-se-ia utilizar um recipiente graduado para se estimar diretamente em porcentagem a quantidade de sementes quebradas. Dessa maneira, este medidor substituiria balancas e calculos, simplificando e tornando pratica e agil a estimativa dos niveisde sementes quebradas. Na colheita, o medidor serviria como ferramenta de avaliacao rapida dos niveis de semente quebradas ao longo da operacao, permitindo a adocao imediata de medidas corretivas que geralmente nao sao adotadas pela existencia de tal ferramenta e pela lentidao e pouca praticidade das coletas, pesagens e calculos dos processos atuais. Utilizou-se um copo cilindrico de PVC transparente, medindo 13cm de altura e 4,2cm de diametro, em cuja superficie foi impressa uma coluna numerica registrando a divisao do mesmo em 10 partes iguais, correspondendo cada parte a 10% do volume total do medidor. Para se estimar o percentual de sementes quebradas, coletar-se-ia do tanque graneleiro das colhedoras um amostra correspondendo a um medidor cheio (100%) na qual estariam misturadas sementes inteiras e quebradas. Separando-se as sementes inteiras e colocando-se no medidor somente as sementes quebradas, o seu percentual corresponderia ao numero impresso no medidor coincidente com o nivel do volume ocupado pelas sementes dentro do mesmo. No estudo utilizaram-se somente os pesos de copos cheios, assegurando a comparacao de volumes iguais. Tres amostras de sementes inteiras e tres de sementes quebradas de 29 cultivares de soja, foram individualmente pesadas e comparadas estatisticamente. Os resultados nao apresentaram diferenca estatisticamente. Os resultados nao apresentaram diferenca estatistica significativa entre peso de sementes inteiras e sementes quebradas. A media geral dos pesos das sementes inteiras das 87 amostras dos 29 cultivares foi de 131,45g/medidor cheio, ao passo que a media geral dos pesos das 87 amostras de sementes quebradas foi de 131,40g/medidor cheio. O coeficiente de variacao na analise de variancia foi de 2,17%. A variacao media percentual das diferencas entre os pesos de sementes inteiras e quebradas em relacao as sementes inteiras foi de apenas -0,022%. Conclui-se que o medidor podera ser utilizado com seguranca na estimativa da quantidade de sementes quebradas durante a colheita ou outra operacao de beneficiamento da soja.	
Palavras-Chave: 	Cultivar; Measurer; Medidas; Soybean.	
Thesagro: 	Colheita Mecânica; Dano Mecânico; Soja.	
Thesaurus Nal: 	mechanical damage; varieties.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/125136/1/ID-170870001.pdf	
Registro original: 	Embrapa Soja (CNPSO)	
Exemplares: 	CNPSO - (17087-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS