Data/hora: 13/06/2024 01:20:22

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	04/01/2006	
Data da última atualização: 	04/01/2006	
Autoria: 	POSADAS, A. N.; CRESTANA, S.	
Título: 	Simulação numérica do processo de fusão e de formação de gelo em um meio poroso não-saturados.	
Ano de publicação: 	1990	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE ESCOAMENTO EM MEIOS POROSOS-ENEMP, 18., out. 1990, Nova Friburgo, RJ. Programação e resumos... Nova Friburgo: Colégio Anchieta, 1990. v.2, p.C4.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Utilizando-se imagens de Ressonância Magnética Nuclear (Crestana and Nielsen, 1989) foi possível seguir o processo de fusão e de formação de gelo em uma coluna porosa não saturada, contendo areia e submetida a um gradiente de temperatura variável.	
Palavras-Chave: 	Ressonância Magnética Nuclear; Sistema poroso.	
Thesagro: 	Condutividade Térmica; Temperatura.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (9096-1) - UPC - SP - -- - PROCI.90.00050 -  - 1990.00050 - DIS