Data/hora: 24/05/2024 04:12:56

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	03/06/2002	
Data da última atualização: 	07/11/2018	
Autoria: 	SCHAEFER, C. E. R.; SILVA, D. D.; PAIVA, K. W. N.; PRUSKI, F. F.; ALQUERQUE FILHO, M. R.; ALBUQUERQUE, M. A.	
Afiliação: 	Carlos Ernesto Reynaud Schaefer, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Solos; Demétrius David Silva, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Agrícola; Karlos Welby Neri Paiva, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Agrícola; Fernando Falco Pruski, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Engenharia Agrícola; Manoel Ricardo Albuquerque Filho, Universidade Federal de Viçosa - UFV/Departamento de Solos; Miriam Abreu Albuquerque, Fundação Educacional de Caratinga/Centro de Pesquisas.	
Título: 	Perdas de solo, nutrientes, matéria orgânica e efeitos microestruturais em gissolo Vermelho-Amarelo sob chuva simulada.	
Ano de publicação: 	2002	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 37, n. 5, p. 669-678, maio 2002	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Soil, nutrient and organic matter losses in a Red-Yellow Podzolic under simulated rainfall.	
Conteúdo: 	Estudo experimental com simulador de chuva foi conduzido em área de Argissolo Vermelho-Amarelo caulinítico, em Viçosa, MG, com intensidade de precipitação de 60 mm h-1 e seis aplicações sucessivas, espaçadas de 12 horas. Caracterizou-se a evolução do selamento superficial e das perdas de nutrientes, solo e matéria orgânica em razão de diferentes porcentagens de cobertura (0, 20, 40, 80 e 100%) em cultivo morro abaixo (declividade média de 9,5%), em resposta à energia cinética decorrente da precipitação. As perdas totais de solo foram superiores a 11 t ha-1 nos tratamentos com porcentagem de cobertura entre 0 e 40%, reduzindo-se a pouco mais de 5 t ha-1 com 80% até zero no tratamento 100% coberto com Bidim. As perdas de nutrientes seguiram a ordem Ca>Mg>K>P e foram correlacionadas às perdas de matéria orgânica. O fracionamento de substâncias húmicas revelou a concentração residual de humina e perdas seletivas de formas mais solúveis (ácidos fúlvicos) com a enxurrada. A erosão causou heterogeneidade entre a parte superior e inferior das parcelas experimentais. A macroporosidade entre 10 e 20 cm é maior na parte superior da parcela, sugerindo a migração de argila dispersa e entupimento de macroporos nas condições de chuva simulada. Excetuando-se o tratamento com 100% de cobertura, todos os demais evidenciam crosta deposicional. Nos tratamentos com maior exposição houve presença de crosta erosional, ao fim do teste de campo.	
Palavras-Chave: 	Degradação do solo; Erosion; Porosidade do solo; Soil porosity.	
Thesagro: 	Erosão; Permeabilidade.	
Thesaurus Nal: 	permeability; soil degradation.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/22394/1/0669.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (22394-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS