Data/hora: 03/06/2024 12:04:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	24/04/1996	
Data da última atualização: 	12/03/2020	
Autoria: 	TESTEZLAF, R.; RAMOS, J. P. da S.	
Afiliação: 	ROBERTO TESTEZLAF, UNICAMP/FEAGRI; JEAN PAULO DA SILVA RAMOS, UNICAMP/FEAGRI.	
Título: 	Sistema automatizado para determinação de perda de carga em filtros de tela e disco usados na irrigação localizada.	
Ano de publicação: 	1995	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 30, n. 8, p. 1079-1088, l995.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Head loss in screen and disc filters using a data acquisition system.	
Conteúdo: 	O objetivo do presente estudo foi determinar o comportamento hidraulico, em termos de perda de caraga e vazao, de filtros de tela e disco, em elementos filtrantes com numero de mesh 120 e 155, instalados no cabecal de controle de um sistema de irrigacao localizada. Para atingir este objetivo, desenvolveu-se um sistema de aquisicao e analise de dados, que se constituia basicamente de transdutores de pressao e vazao, condicionador de sinal e conversor analogico/digital, acoplados a um microcomputador tipo IBM-PC. Pelos resultados obtidos, pode-se afirmar que a perda de carga em decorrencia da vazao para os filtros de tela e de disco pode ser descrita matematicamente pelo modelo alometrico linear do tipo Hf = a.Qb, a 1% de significancia. Verificou-se tambem que o filtro de disco apresentou valores de perda de carga superiores ao filtro de tela, tanto com mesh 120 quanto com mesh 155. Por outro lado, o elemento filtrante com mesh 155 provocou uma perda de carga superior ao com mesh 120 em filtro de disco, enquanto, em filtro de tela, a diferenca do valor de perda de carag entre os numeros de mesh nao foi significativa. O sistema de aquisicao desenvolvido apresentou bom funcionamento durante os ensaios, sem mostrar defeitos ou falhas que comprometessem a operacao de aquisicao e analise de dados.	
Palavras-Chave: 	Cabecal de controle; Control head; Elementos filtrantes; Localized irrigation.	
Thesagro: 	Irrigação Localizada.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/211821/1/Sistema-automatizado-para-determinacao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	CPATC - (936-1) - EMB - AP - -- -  -  -  - DIS
AI-SEDE - (64525-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS