Data/hora: 04/06/2024 02:20:06

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 10/04/2002
Data da última atualização: | 10/04/2002
Autoria: | BLOISE, G. L. F.; C. JUNIOR, O. A.; REATTO, A.; GUIMARAES, R. F.
Título: | Potencial erosivo da bacia do Olaria - DF.
Ano de publicação: | 2001
Fonte/Imprenta: | In: SIMPOSIO NACIONAL DE CONTROLE DE EROSAO, 7., 2001, Goiania, GO. Anais dos trabalhos completos. Goiania: Associacao Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2001.
Páginas: | nao paginado.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho tem como proposito medelar, em ambiente computacional, o potencial de erosao da bacia do Olaria a partir dos valores naturais da Equacao Universal de Perdas do Solo (USLE). Desta forma, utilizou-se o fator topografico (LS), a erodibilidade do solo (K) e a erosividade da chuva. O comprimento de rampa foi calculado a partir do fluxo acumulado que melhor retrata as condicoes de fluxo ao longo do relevo. O mapa do potencial de erosao permitiu identificaras areas de maior risco de erosao na bacia do Olaria.
Palavras-Chave: | Bacia do Olaria; Brasil; Distrito Federal; Erosion.
Thesagro: | Cerrado; Erosão.
Thesaurus Nal: | watersheds.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (21059-1) - UPC - PL - -- - CRI5777 -  - CRI5777 - DIS