Data/hora: 12/06/2024 20:47:52

Biblioteca(s): | Embrapa Cerrados.
Data corrente: | 21/12/1998
Data da última atualização: | 21/12/1998
Autoria: | RESCK, D. V. S.
Título: | Aperfeicoamento e calibracao de aparelhos coletores de enxurrada para a medicao de perdas de solo, agua e nutrientes em estudos com simulador de chuva.
Ano de publicação: | 1981
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA SOBRE CONSERVACAO DO SOLO, 3., 1981, Recife, PE. Anais... Recife: SBCS, 1981.
Páginas: | p.100-111.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foram construidos e calibrados coletores de enxurrada tipo "Flume" datados de um sistema de grafico (limnigrafo) que permitem avaliar continuamente a vazao total da enxurrada. Os graficos dos coletores, foram posteriormente analisados fazendo-se leituras a intervalos de um minuto para se ter o maior detalhamento possivel da evolucao da enxurrada, no decorrer do tempo de aplicacao da chuva. As amostras de enxurrada foram levadas ao laboratorio para analises fisicas e quimicas do solo e da solucao amostrada. Os resultados dessas analises foram ralcionados com a vazao total e as perdas de solo e nutrientes corrigidas para toneladas por hectare.
Palavras-Chave: | Erosion; Measuarement; Simulation.
Thesagro: | Água; Cerrado; Enxurrada; Erosão do Solo; Medição; Nutriente; Simulador de Chuva.
Thesaurus Nal: | nutrients; rain; runoff; soil; water.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Cerrados (CPAC)
Exemplares: | CPAC - (1362-1) - UPC - PL - -- - CRI4721 -  - CRI4721 - DIS