Data/hora: 05/06/2024 00:25:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Hortaliças; Embrapa Milho e Sorgo.	
Data corrente: 	07/01/1998	
Data da última atualização: 	10/08/1999	
Autoria: 	ROCHA, F. E. de C.; OLIVEIRA, C. A. da S.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPH, Brasilia, DF.	
Título: 	Avaliacao da precisao de plantio de duas plantadoras de alho.	
Ano de publicação: 	1992	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.27, n.5, p.743-750, maio 1992.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Dois prototipos de plantadora de alho foram desenvolvidos e avaliados. Um deles utilizou um mecanismo distribuidor de bulbilhod, do tipo espiral (prototipo A), e o outro, do tipo correia dentada (prototipo B). O prototipo A foi testado com bulbilhos classificados compeneiras dois, tres e quatro, e o prototipo B foi testado com bulbilhos nao classificados e com duas velocidades diferentes da correia dentada. O prototipo B apresentou maior precisao de plantio, uma vez que a percentagem de espacamento aceitaveis foi 20% superior e as percentagens de falhas e de bulbilhos duplos foram inferiores as obtidas com o prototipo A.	
Palavras-Chave: 	Allinum sativum; Seeding.	
Thesagro: 	Alho; Allium Sativum; Bulbo; Mecanização; Plantio.	
Thesaurus Nal: 	bulbs; garlic; mechanization; planting.	
Categoria do assunto: 	--
X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/66396/1/Avaliacao-precisao.pdf	
Registro original: 	Embrapa Hortaliças (CNPH)	
Exemplares: 	CNPMS - (6921-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS
CNPH - (16335-1) - UPC - AP - -- -  -  - 630.5 - DIS