Data/hora: 14/06/2024 03:49:20

Biblioteca(s): | Embrapa Florestas.
Data corrente: | 15/01/2019
Data da última atualização: | 24/01/2019
Autoria: | MAGALHAES, W. L. E.; MATOS, M. de; RODRIGUES, L. F.
Afiliação: | WASHINGTON LUIZ ESTEVES MAGALHAES, CNPF; Mailson de Matos, Doutorando da Embrapa Florestas; Lucas Filardo Rodrigues, Graduando da UFPR.
Título: | Processo agroindustrial: produção de fertilizante organomineral a partir de finos de carvão de pirólise rápida.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | Colombo: Embrapa Florestas, 2018.
Páginas: | 5 p.
Série: | (Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 428).
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente documento apresenta o processo de obtenção de fertilizante organomineral do tipo NPK (7-15-5) usando cloreto de potássio (KCl), nitrato de amônio (NH4NO3), di-hidrogenofosfato de amônio (NH4H2PO4) e usando finos de carvão de eucalipto, obtido por pirólise rápida. O carvão apresenta teor médio de cinzas de 5%, tais cinzas são oriundas do ciclone de separação do carvão do bio-óleo, o qual usa areia. Como aglutinantes foram usados glicerina e amido.
Palavras-Chave: | Fertilização; Pirólise rápida.
Thesagro: | Npk.
Thesaurus Nal: | Biochar.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/191256/1/CT-428-1581-final2.pdf
Registro original: | Embrapa Florestas (CNPF)
Exemplares: | CNPF - (56703-1) - UMT - FL - DD -  -  -  - DIS