Data/hora: 04/06/2024 08:17:46

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Artigo em Anais de Congresso / Nota Técnica
Data corrente: | 25/01/2007
Data da última atualização: | 13/04/2012
Autoria: | GALVINCIO, J. D.; MOURA, M. S. B. de; RIBEIRO, J. G.; SÁ, I. I. S.
Afiliação: | MAGNA SOELMA BESERRA DE MOURA, CPATSA.
Título: | Uso de método hidrometeorológico e estatístico para estimar precipitação máxima diária na parte pernambucana do Submédio São Francisco.
Ano de publicação: | 2006
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE METEOROLOGIA, 14., 2006, Florianópolis. Anais... Florianópolis: SBMET, 2006.
Descrição Física: | 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O conhecimento de precipitações máximas prováveis é de grande importância na elaboração de projetos agrícolas e de engenharia hidráulica. Tendo em vista esse fato, objetivou-se com este trabalho determinar a precipitação diária máxima provável, utilizando o método de Hersfield, na parte pernambucana do Submédio São Francisco. Pelos resultados, verificou-se que a tomada de decisão em relação ao tipo e tamanho da obra hidráulica na parte pernambucana do Submédio São Francisco deve ser levado em consideração PMPs em torno de 180 mm na parte do Sertão do São Francisco e de 150 mm na parte de transição entre Sertão e Agreste de Pernambuco.
Palavras-Chave: | Brasil; Hersfield; Pernambuco; Precipitação máxima provável; Submédio São Francisco.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/34727/1/OPB1021.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (34727-1) - UPC - AA - CD - 503 -  -  - DIS