Data/hora: 26/05/2024 09:39:28

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 06/04/2005
Data da última atualização: | 06/04/2005
Autoria: | TAKEDA, F. B.; CRUVINEL, P. E.; SAITO, J. H.
Título: | Uma ferramenta para obtenção de imagens esteroscópicas em agropecuária e agroindústria.
Ano de publicação: | 2003
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFORMÁTICA APLICADA À AGROPECUÁRIA E AGROINDÚSTRIA, SBI-Agro, 4, set. 2003, Porto Seguro, BA. Anais em CD-ROM... Porto Seguro, 2003. CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Como principal característica do imagiamento estereoscópico é a recuperação da informação de profundidade que é perdida quando uma imagem é digitalizada. A proposta desta ferramenta visa a aplicação do imagiamento estereoscópico para correção da profundidade e reconhecimento de padrões circulares através da transformada de Hough em ambientes agropecuário.
Palavras-Chave: | Imagem estereoscópica; Processamento de Imagens.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (8807-1) - UPC - SP - -- - PROCI-03.00151 -  - 2003.00151 - DIS